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鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古旭特新能源有限公司50万吨气化渣

利用项目环境影响报告表的批复
内蒙古旭特新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《内蒙古旭特新能源有限公司50万吨气化渣利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和该项目主要大气污染物排放总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2023〕16号）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村恒业煤炭物流园区内。利用气化渣生产碳粉、路基材料及有机土等，主要建设内容包括生产车间一座、原料库、成品库、机修间、危废暂存间、办公生活区及配套储运、公用及环保工程等。项目总投资3000万元，其中环保投资912.1万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。干燥炉烟气采用低氮燃烧+SNCR+布袋除尘器+碱喷淋脱硫后经15米高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫须满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中限值要求，氮氧化物须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中限值要求；原料储存、装卸及生产过程均位于全封闭车间内，并配置喷淋措施，无组织颗粒物、臭气浓度须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中限值要求。
3.强化废水处理与回用，细渣脱水过程产生的分离水返回循环水池补水，脱硫废水用于路基材料搅拌用水，生活污水经化粪池处理后送至当地生活污水处理厂进行处理。厂区地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 
5.落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，除尘灰及循环水池底泥返回生产工序，生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不得乱弃。废矿物油、废油桶（危险废物）暂存于本项目危废品暂存库内，最终交由有资质的单位处置，危废品暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。

6.根据《固体废物鉴别标准 通则》(GB34330-2017),“以土壤改良、地块改造、地块修复和其他土地利用方式直接施用于土地或者生产施用于土地的物质（包括堆肥），仍然作为固体废物管理”，建设单位在实际运营过程中应做好相关的管理台账，有机土在未取得有关部门许可前，不得用于农田土壤调理。按照相关要求安装高清视频监控装置，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台进行联网。
7.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年3月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古新仕界项目管理有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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