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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古亿利化学工业有限公司高盐废水

资源化回收再利用BOT技改项目变更

环境影响报告书的批复

鄂尔多斯市永胜污水处理有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《内蒙古亿利化学工业有限公司高盐废水资源化回收再利用BOT技改项目变更环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、内蒙古亿利化学工业有限公司高盐废水资源化回收再利用BOT技改项目变更项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇内蒙古亿利化学工业有限公司现有厂区内，变更后处理能力仍为3000吨/天，处理水源变更为煤化工等企业及园区蒸发塘暂存的高盐水（考虑到长期稳定运行，同时接收符合进水水质的其他工业废水）。本项目在现有高盐废水资源化回收再利用BOT技改项目的基础上新增了废水调节池、GE蒸发器、氧化罐、超声耦合激光矩阵装置等，配套建设相应的污染防治措施。本项目总投资6000万元，全部为环保投资。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。本项目运营期有组织大气污染源主要为废水调节池废气、GE蒸发器除气器废气、氧化罐废气、超声耦合激光矩阵装置废气、斜板沉淀池废气等，均采取水喷淋+生物滴滤塔处置，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求。

运营期无组织废气主要为污水处理过程中未被集气罩收集的废气及氯化钠、硫酸钠盐装卸过程产生的无组织废气。污水处理过程中各类池体采用加盖措施；超声耦合激光矩阵装置位于封闭厂房内，加强集气罩集气效率；确保无组织非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）限值要求，氨满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。氯化钠、硫酸钠暂存库及产品库房均采用全封闭式，无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

2.严格落实各项水污染防治措施。本项目运营期产生的废水主要为石英砂过滤器冲洗排水、活性炭过滤器冲洗排水、超滤系统冲洗排水、循环冷却水系统排水、废气治理设备排水。报告书提出，上述废水均返回调节池进入本项目污水处理系统处置。

3.通过优化平面布置，选用低噪声设备，基础减振措施，加强设备维护保养等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固体废物处置措施。压滤系统产生的滤饼（盐泥）开展属性鉴定，鉴定前按照危险废物管理，暂存于内蒙古亿利化学工业有限公司40万吨/年PVC项目配套渣场工业污泥填埋场（3#池）；废纳滤膜、废超滤膜、废活性炭等均为危险废物，危废间暂存后委托有资质单位进行处置。新建危废暂存间要按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单的要求进行建设及管理。

5.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，建立完善的地下水监测制度。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
  鄂尔多斯市生态环境局

2023年3月29日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局（生态环境管理办公室），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司。
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