









鄂环审字〔2023〕81号

鄂尔多斯市生态环境局
关于内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司聚氯乙烯多品种树脂技术改造项目
环境影响报告书的批复

内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司：
你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司聚氯乙烯多品种树脂技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、项目位于内蒙古鄂托克经济开发区（棋盘井工业园区）内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司厂内。2018年8月,原鄂尔多斯市环境保护局以鄂环评字〔2018〕151号文对《内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限责任公司40万吨/年聚氯乙烯及烧碱项目环境影响报告书》进行了批复。
[bookmark: _GoBack]本次技改主要将原有SG-5通用型树脂产能升级改造为高性能专用树脂，建设1条7万吨/年的多品种树脂生产线，置换原有项目40万t/a通用型树脂产能中的7万t/a，总产能40万t/a不变。建设PVC聚合、干燥包装装置1套以及配套的环保、公辅工程等，项目总投资13430万元，环保投资为191万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工场界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水；严禁在施工场地焚烧废弃物。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。PVC干燥过程产生的颗粒物、VCM及非甲烷总烃，采用1套布袋除尘器+1套两级活性炭吸附装置处理后经30m高的排气筒排放。聚氯乙烯筛分、包装过程及料仓产生的粉尘经1套布袋除尘器处理后经25m高的排气筒排放。以上废气污染物排放均须满足满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表4特别排放标准限值。厂界颗粒物无组织排放浓度须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）企业边界大气污染物浓度限值，厂界氯乙烯无组织排放浓度须满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》(GB15581-2016)表5企业边界大气污染物浓度限值。
3.认真落实《报告书》中提出的废水污染防治措施。强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。VCM贮槽分离水、聚合釜冲洗废水、料浆汽提废水、离心母液均送废水汽提塔处理后送现有工程母液处理站处理，处理后的出水满足《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中工艺与产品用水标准后作为循环冷却水系统补水。
生活污水、循环水系统排水进入现有工程综合废水处理系统后采用“絮凝沉淀+气浮+生化+MBR”处理工艺处理后再经过RO浓水浓缩处理工艺处理；脱盐水站浓水进入现有工程综合废水处理系统后采用UF超滤处理工艺处理后再经过RO浓水浓缩处理工艺处理。现有工程综合废水处理系统处理后的出水一部分作为脱盐水站补水，一部分回用于湿法乙炔系统，少部分浓水满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB15581-2016）表2标准后排入西清公司进一步处理。
4.切实落实地下水和土壤污染防治措施。结合区域地下水分布现状、水文地质条件和防渗措施，进一步优化重点污染防治区平面布置，严格按照《报告书》中的要求，对重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。利用既有地下水监测井和新设置土壤跟踪监测点，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，以免造成地下水和土壤污染。
5.强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。
6.根据《报告书》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，以上各类固废均不得乱弃。
7.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案,落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》(报批版)及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和内蒙古鄂托克经济开发区管理委员会建设管理局(生态环境管理办公室)，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局和内蒙古鄂托克经济开发区管理委员会建设管理局(生态环境管理办公室)负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


                    鄂尔多斯市生态环境局
                       2023年3月31日
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