
					










鄂环审字〔2023〕83号

鄂尔多斯市生态环境局关于
内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能 
源基地项目先导工程环境影响报告表的批复

内蒙古三峡蒙能能源有限公司：
你公司报送的由上海勘测设计研究院有限公司编制的《内蒙古库布齐沙漠鄂尔多斯中北部新能源基地项目先导工程环境影响报告表环境》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：
1、 [bookmark: _GoBack]该工程位于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇境内。主要建设内容包括光伏区、220kv升压站、逆变器、箱式变压器、储能系统、事故油池和道路等其他公辅工程及环保工程，本工程交流侧装机容量为1000MW，总投资577198.43万元，其中环保投资330万元。本次评价不包括升压站电磁辐射影响分析和输变电线工程，升压站电磁辐射部分和输变线路工程须单独进行环境影响评价。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作。
1.应加强施工期环境管理，土石方开挖及其它设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；运输车辆应加盖苫布；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集统一处理。
2.本项目光伏板采用清水冲洗，产生的冲洗废水直接用于周围植被灌溉，场地生活污、废水经收集后由一体化污水处理装置处理，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020） 规范中用于城市绿化、道路清扫、 消防和建筑施工水质要求后，用于站内绿化及道路清洗不外排。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
3.根据《报告表》提出的固废污染防治措施，做好固体废物处置工作。事故油池须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，以上各类固废均不得乱弃。
4.按照《报告表》提出的要求，做好临时占地及永久占地的植被恢复工作，并制定详细的植被恢复计划。服务期满设备拆除后，对光伏区进行植被恢复。
5.本项目应符合相关规划，并取得主管部门同意后方可开工建设。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年，方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模和防治污染的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


鄂尔多斯市生态环境局
2023年3月31日














抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，上海勘测设计研究院有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                     2023年3月31日印发
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