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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司乌海煤炭矿区阿尔巴斯二矿改扩建项目（120万吨/年）环境影响报告书的批复

内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司：

你单位报送的由北京中矿博能生态环境技术研究院有限公司编制的《内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司乌海煤炭矿区阿尔巴斯二矿改扩建项目（120万吨/年）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇东北5km处，隶属于乌海矿区，为历史遗留问题。2004年10月，原鄂尔多斯市环境保护局对《鄂尔多斯电力冶金股份有限公司桌子山煤田阿尔巴斯矿区北部一井（0.3Mt/a）、二井（0.6Mt/a）及南部一井（0.6Mt/a）建设项目环境影响评价报告书》进行了批复（鄂环发〔2004〕333号）；2008年9月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯二矿90万吨/年原煤项目竣工环境保护验收意见的批复》（鄂环监字〔2008〕253号）。2009年4月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于鄂尔多斯煤炭有限责任公司阿尔巴斯二矿矿井（0.9Mt/a）项目环境影响后评估备案的函》（鄂环监字〔2009〕309号）。

2015年11月，内蒙古自治区煤炭工业局出具了《关于内蒙古鄂尔多斯市煤炭有限责任公司阿尔巴斯煤矿（二矿）核定生产能力的批复》（内煤局字〔2015〕244号），核定阿尔巴斯二矿生产能力为1.20Mt/a。自2015年核准产能后，阿尔巴斯二矿开展1.20Mt/a改扩建工程建设，未履行环评手续。2022年4月，鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局下达《行政处罚决定书》（鄂环鄂罚字〔2022〕35号）。

扩建后开采规模120万吨/年，矿区面积10.47平方公里，主采煤层为9煤和16-2煤，共划分11个采区：9煤划分7个采区，16煤划分4个采区。采用斜井开拓方式，长壁一次采全高综合机械化、全部陷落法管理顶板的采煤方法。本次评价工程内容变更内容主要包括：新增南部风井工业场地，对开采水平、采区划分进行了调整，锅炉设置和污染防治措施进行了优化调整，其余地面设施不变。后期拟新增一个充填开采工作面，地面充填系统设置于南部风井场地，其余场地与现状一致。本项目总投资36061.42万元，环保工程投资8538.54万元，

2021年11月，内蒙古自治区能源局出具了《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》（内能煤开字〔2021〕907号）。承诺将本项目纳入所在规划及规划环评调整内容。《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下，项目建设对生态环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作。
（一）生态保护措施。按照生态环境保护治理方案和水土保持方案严格落实矿区内水土保持措施，保持区域生态平衡和土地使用功能。在井田边界、工业场地、棋盘井镇至蒙西一级公路等区域留设保护煤柱的措施，严禁越界开采。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的原则，加强地表沉陷区、搬迁废弃地等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。

（二）地下水环境保护措施。运营中应严格遵循“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，开展导水裂缝带观测，结合监测结果优化采煤方案，避免采煤导通具有供水意义的第四系含水层，切实保护区域水资源。严格落实地下水保护和污染防治措施，对危险废物暂存库、机修车间等实施重点防渗，对生活污水处理站、矿井水处理站等实施一般防渗。制定并落实地下水保护、应急以及水位、水质跟踪监测方案，建立地下水动态监测系统，严格落实地下水保护和污染防治措施。
（三）地表水环境保护措施。生活污水经处理满足相关标准限值后全部用于洗煤厂补水、道路洒水和绿化用水。矿井涌水经处理满足相关标准限值后回用于洗煤厂补水、井下消防除尘用水等，不外排。跟踪监测矿井水水量、水质变化情况，定期检查输水管网状况，必要时优化矿井水处理工艺和综合利用方案，确保各类污（废）水均得到妥善处置。
大气污染防治措施。锅炉烟气经布袋除尘器+双碱法脱硫处理后通过45米高烟囱排放，颗粒物、SO2和NOx排放浓度均须满足《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）相应限值要求。地面充填系统的原料矸石加工储场、备料矸石储场设置除尘器通过15米高排气筒排放，须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB 20426—2006）相应限值要求。地面充填系统、粉煤灰料仓、胶结料仓均采用全封闭筒仓。
（五）其他生态环境保护措施。选用低噪声设备，采取消声、隔声、减振等措施，减缓噪声不利影响，确保厂界噪声达标和声环境敏感点声环境质量达标。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，会同相关企业做好矸石综合利用工作。2024年建成矸石井下充填系统，提前规划并按期建成井下充填系统后期工程，确保矸石全部得到妥善处理处置。锅炉灰渣及脱硫渣依托相关单位综合利用，生活垃圾等交有关单位处理处置，危险废物交有资质单位处置。
（六）建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年，应组织开展环境影响后评价，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年4月3日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，北京中矿博能生态环境技术研究院有限公司，市生态环境综合保障中心。
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