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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古亿利化学工业有限公司3万吨/年三氯乙烯、375吨/年氢气纯化项目
环境影响报告书的批复

内蒙古亿利化学工业有限公司：

你公司报送的由内蒙古信中生态环境技术有限公司编制的《内蒙古亿利化学工业有限公司3万吨/年三氯乙烯、375吨/年氢气纯化项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯达拉特经济开发区内蒙古亿利化学工业有限公司现有厂区。本项目以公司富余液氯、乙炔气为原料，经过气相催化脱氯化氢工艺技术生产三氯乙烯，建成后年产30000吨三氯乙烯，副产760吨四氯乙烯、8546吨氯化氢；以公司富余氢气，经过变压吸附提纯年产375吨高纯氢气。主要建设内容包括三氯乙烯生产装置、氢气纯化装置，储运及其他公辅、环保工程等。本项目总投资13793.17万元，其中环保投资1115万元，约占总投资的8.08%。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。本项目乙炔氯化塔不凝气经水力喷射器抽入尾水箱，尾水箱中加入32%氢氧化钠量，确保尾水呈碱性，尾水送喷淋脱气塔，用压缩空气吹脱除去乙炔，吹脱废气经25m高排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值中去除率≥97%的要求；四氯乙烷塔等塔釜不凝气、精馏废气及罐区废气等主要污染因子为非甲烷总烃、氯化氢、氯气，送尾气处理工序处理，经“碱液洗涤+脱盐水洗涤+冷凝降温分离+变压吸附+催化氧化”处理后，通过25m高排气筒排放，非甲烷总烃去除效率及氯化氢、氯气排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5大气污染物特别排放限值要求，非甲烷总烃排放浓度及速率同时满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求，三氯乙烯、四氯乙烯排放浓度满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6废气中有机特征污染物及排放限值要求。
本项目运营期无组织大气污染源主要为氯化尾水池、罐区及装卸平台工段会产生一些无组织废气。通过采用密闭生产，运输管道、泵类均采用无泄漏密闭措施，确保企业边界氯化氢、非甲烷总烃满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7企业边界大气污染物浓度限值要求，氯气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，厂区内VOCs无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求。
2.严格落实各项水污染防治措施。乙炔干燥废水、氢气提纯装置脱氧工序废水、车间及地面冲洗水、循环水站排水送现有工程污水处理站处理；氯化尾水经中和后回用于氯化喷射泵，氯化尾水定期更换，更换的废水送现有工程污水处理站处理；蒸馏釜冷凝废水排入尾水池，循环利用；生活污水送现有工程污水处理站处理。现有工程污水处理站属于“40万吨/年聚氯乙烯、40万吨/年离子膜烧碱、4×200兆瓦资源综合利用自备电站及其配套工程项目”的配套工程，污水处理站废水经处理满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2005）冷却用水标准要求后，全部回用于生产。

3.通过选用低噪声设备，合理安排运行时间，配备消声、减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，分类做好存贮和安全处置工作。

5.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，确保防渗设施牢固安全。依据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）中的要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年4月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区建设管理局(生态环境管理办公室)，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古信中生态环境技术有限公司。
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