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鄂尔多斯市生态环境局关于

华大基因鄂尔多斯医学检验所项目

环境影响报告表的批复

内蒙古华大医学检验所有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿硕环保咨询有限公司编制的《华大基因鄂尔多斯医学检验所项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市高新技术产业开发区标准化建设厂房B1栋4楼，进行新冠检测、病原检测、肠癌检测、肝癌检测、维生素检测，实验室生物安全等级为二级。主要建设内容为租赁现有厂房，分为实验区和办公区，总面积2108㎡；设置样本暂存间、样本接受区、试剂配置间、样本制备间、实验室、污物暂存间等其他公辅工程及配套的环保工程。项目总投资4000万元，其中环保投资41.96万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。运营期实验废气经通风橱和通排风系统收集后+活性炭吸附装置处理后排放，废气排放须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求；气溶胶废气经生物安全柜内自带HEPA过滤器+活性炭吸附装置处理后排放；污水处理站臭气经活性炭吸附装置处理后无组织排放，污水处理站臭气无组织排放须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）限值要求。加强运营期管理，确保无组织废气排放满足相关标准限值要求。

2.强化废水处理与回用。生活污水经现有化粪池沉淀后通过园区排水管网排放至康巴什区污水处理厂。含盐废水、实验室清洗废水通过地埋式一体化污水处理站处理后，通过园区排水管网排放至康巴什区污水处理厂。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局和鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局和鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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