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鄂尔多斯市生态环境局

关于图克镇沙日嘎毛日村矿区移民现代化

肉牛养殖项目环境影响报告书的批复

乌审旗图克镇沙日嘎毛日村民委员会：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《图克镇沙日嘎毛日村矿区移民现代化肉牛养殖项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇沙日嘎毛日村，占地面积416666平方米，年存栏肉牛5600头，年出栏肉牛5600头，育肥期为12个月。主要建设内容包括牛舍及活动场、饲草料库、青储窖、饲草料加工间、污粪堆肥间、氧化塘等工程。本项目总投资5863.4万元，其中环保投资479万元，占总投资的8.17%。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。饲料加工设置于全封闭结构车间内，粉碎机、搅拌机设置集气装置，粉尘经集气装置收集后引入一套脉冲式布袋除尘器进行处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级标准。牛舍采取干清粪工艺并且及时清粪、喷洒生物除臭剂、加强通风，氧化塘覆盖黑膜、喷洒除臭剂除臭，污粪堆肥间为全封闭结构，定期喷洒除臭剂，粪便和废弃垫料等及时清运，确保厂界无组织氨、硫化氢可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值，臭气浓度可满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表7限值要求。

2.严格落实各项水污染防治措施。牛尿液、尿液收集槽冲洗废水、青储渗滤液收集后由厂区内管道排至氧化塘；生活污水经隔油池、化粪池处理后由厂区内管道排至氧化塘，氧化塘出水满足《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）表 2 液态粪便厌氧无害化卫生学要求，用于周边农田施肥。

3.通过选用低噪声设备，合理布局，配备消声、减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。本项目牛粪便、氧化塘污泥、废弃上层垫料一同送堆粪场好养堆肥处理，达到《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中表1的相关限值要求和《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）中表1的相关要求，同时满足《畜禽粪便安全使用准则》（NY/T 1334-2007）中畜禽粪便中重金属含量限值要求及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表6的规定，最终用于周边农田的施肥；下层垫料细沙直接进行还田；病死牛和胚盘经喷雾消毒处理后场区冷冻间暂存，委托有资质单位处理；医疗垃圾暂存于危废库后委托有资质单位进行处理；除尘粉尘收集后回用做饲料；生活垃圾由环卫部门统一处理。

5.切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）等要求，对厂区采取分区防渗措施，加强防渗设施的日常维护，确保防渗设施牢固安全。依据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）、《排污单位自行监测技术指南 畜禽养殖行业》（HJ1252—2022）中的要求，建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年4月21日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司。
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