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鄂尔多斯市生态环境局关于

科领环保股份有限公司新建实验室
环境影响报告表的批复

科领环保股份有限公司：

你公司报送的由内蒙古腾烽环境检测有限公司编制的《科领环保股份有限公司新建实验室环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉镇南工业园伊泰化工园区科领环保股份有限公司现有厂区内。主要建设2 层实验室开展焚烧类危废、刚性填埋类危废、柔性填埋类危废26项实验和填埋场渗滤液、初期雨水、污水共 21项实验。建设内容包括资料室、药品室、收制样室、样品前处理室等其他公辅工程及环保工程，总建筑面积1402.5m2，项目总投资1200万元，其中环保投资40万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。
项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。
2.严格落实《报告表》提出的大气污染防治措施。运营期非甲烷总烃、氯化氢、硫酸雾、硝酸雾由通风橱收集，经活性炭吸附装置处理后通过15米排气筒排放,废气须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。加强运营期管理，确保各类无组织废气排放满足相关标准限值要求。

3.强化废水处理与回用。生活污水经化粪池沉淀后通过厂区现有污水管网送至伊泰化工污水处理站综合污水处理系统处理；化验器皿初步清洗废水经过酸碱中和+混凝沉淀后通过厂区现有污水管网送至伊泰化工污水处理站综合污水处理系统处理；化验器皿三次清洗废水、纯水制备废水通过厂区现有污水管网送至伊泰化工污水处理站综合污水处理系统处理，

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局和内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局和鄂尔多斯高新技术产业开发区建设管理局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古腾烽环境检测有限公司。
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