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鄂尔多斯市生态环境局关于

120万吨煤化灰渣资源化建设项目
环境影响报告表的批复
乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《120万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区内，项目分为两个厂区建设（A厂区和B厂区）。主要新建3条年处理120万吨煤化灰渣浮游脱碳生产线（每条年处理量为40万吨）；新建8条年利用13万吨脱硫石膏生产超强半水石膏生产线；新建4条年产63万吨聚晶胶凝材料生产线；新建1条年产50237万块生态轻质砌块生产线；新建1条年产40万吨轻质节能生态聚晶砂浆生产线。项目总投资20168.5万元，其中环保投资160万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。A厂区危废库、洗选药剂库非甲烷总烃通过设置排风扇排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求；原料储棚氨通过设置排风扇排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中限值要求。B厂区煤气化灰渣储棚氨通过设置排风扇排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中限值要求；超强半水石膏生产车间自动包装过程产生的颗粒物通过1套布袋除尘器除尘后由1根15m高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求；煤矸石储棚内设喷淋设施对煤矸石、煤矸石骨料堆存装卸粉尘进行降尘，破碎、筛分工序设置水雾喷头对产尘点产生的粉尘进行降尘，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。
3.强化废水处理与回用，脱碳工艺废水、离心机离心废水返回循环水池补水，生活污水经化粪池处理后拉运至内蒙古博源水务有限责任公司处理。厂区地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 

5.落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，除尘灰、循环水池底泥、不合格砌块返回生产工序，生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不得乱弃。废矿物油、废油桶（危险废物）暂存于本项目危废暂存库内，最终交由有资质的单位处置，危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。

6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年4月23日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司。
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