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鄂尔多斯市生态环境局关于内蒙古镕腾

再生资源有限公司废旧车辆拆解项目
环境影响报告表的批复
内蒙古镕腾再生资源有限公司：

    你公司报送的由鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司编制的《内蒙古镕腾再生资源有限公司废旧车辆拆解项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇毕鲁图村。主要建设内容包括拆解车间、报废车储存区、材料储存库、危废库等其它公辅工程及环保工程，项目建成后年可回收拆解报废汽车10000辆，其中小型车（含电动汽车）7500辆/年、大型车2500辆/年。项目总投资5000万元，其中环保投资118.7万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

    二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.项目建设须严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求进行设计、建设和管理。

3.严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施。油液抽取、灌桶区和废油暂存间、制冷剂抽取区分别安装1套集气罩对有机废气进行收集，经蓄热式催化燃烧装置（RCO），通过15m排气筒排放，须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。厂区内无组织非甲烷总烃须满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中无组织排放限值要求；厂界无组织颗粒物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求。地面清洗废水收集后经油水分离器+沉淀池进行隔油沉淀处理，处理后回用于清洗工序；初期雨水经收集池收集后泵入油水分离器+沉淀池进行隔油沉淀处理，处理后回用于清洗工序，不外排；办公生活区产生的生活污水经化粪池集中收集后，拉运至污水处理厂处理。按照要求对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

3.严格落实《报告表》中提出的固废污染防治措施。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

4强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2023年5月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合执法支队，

鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司，市生态环境局综合保障中心。
鄂尔多斯市生态环境局                        2023年5月11日印发
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