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关于伊金霍洛旗和韵生态环境治理有限公司

一般工业固体废物资源化利用项目

环境影响报告表的批复

伊金霍洛旗和韵生态环境治理有限公司：

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《伊金霍洛旗和韵生态环境治理有限公司一般工业固体废物资源化利用项目环境影响报告书表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇折家梁村。项目拟利用煤矸石、气化渣做为原料，建设2条煤矸石利用生产线、1条气化渣利用生产线、1条土壤调理剂生产线、1条建筑砌块生产线。项目建成后年资源化利用煤矸石300万吨，生产低阶煤45万t/a、机制砂90万t/a、土壤调理剂88.5万t/a；年资源化利用气化渣200万吨，生产碳粉37.5万t/a，产出尾渣148.4万t/a，利用产出尾渣生产建筑砌块（即免烧砖）32016万块。本项目总投资3000万元，其中环保投资1390万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。水泥和粉煤灰筒仓仓顶各安装一套布袋除尘器，筒仓产生的粉尘通过布袋除尘器处理后排放，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表1要求；破碎、筛分设备上各设1个集气罩，粉尘收集后经过1套布袋除尘器处理后排放，碳粉烘干产生粉尘经集气罩收集后通过布袋除尘器处理后排放，颗粒物均满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4限值。原料堆存区和产品堆存区设置雾炮机抑尘；封闭廊道，胶皮挡帘，落料点及转载点均设置雾炮机抑尘；车辆遮盖苫布，道路硬化，道路洒水，清扫车打扫；搅拌工序设雾炮机抑尘，确保厂界颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中无组织排放标准要求。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。洗砂废水经浓缩池浓缩后回用于洗砂工序，不外排；气化渣洗选废水回用于气化渣洗选工序，不外排。生活污水经化粪池处理后由吸污车拉运至乌兰木伦镇布连办事处污水处理厂处理。

3.通过选用低噪声设备、合理布局，采用减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。本项目除尘灰、不合格砖作为原料返回工序使用；废润滑油、废润滑油桶暂存于危废暂存间内，最终交由有资质的单位进行处置；生活垃圾定期送至环卫部门指定地点进行处理。

5.项目建成后，建设单位应按照《固体废物鉴别鉴别标准通则》（GB34330-2017）5.1条款规定，相关利用方式仍作为固体废物管理的要求，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，确保煤矸石全过程规范管理。土壤调理剂产品应该符合相关产品质量标准要求，在风险可控的前提下用于周边沙质土壤、矿山塌陷区、矿山绿色治理、园林绿化的土壤调理，在未取得有关部门许可前，不得用于农田土壤调理。
6.强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
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2023年5月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古中昕生态环保技术有限公司。
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