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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司150t/h循环流化床锅炉项目环境影响报告书的批复
内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司编制的《内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司150t/h循环流化床锅炉项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司厂区内，不新增占地，主要建设内容为新增1台150吨/小时燃煤锅炉装置，包括锅炉本体、辅机及烟气除尘、脱硫、脱硝等环保设施。项目总投资10449.75万元，环保投资2758.1万元。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。锅炉烟气通过低氮燃烧技术+选择性非催化还原（SNCR）技术脱硝+炉内喷钙预处理+LJD干法脱硫除尘一体化处理后，与现有锅炉合并排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物需满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》(环发[2015]164号)中超低排放标准限值，汞及其化合物需满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）限值要求。
2.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。脱盐水站新增浓盐水、锅炉循环排污水经现有工程的中水装置处理后，清水用于现有工程循环水装置（合成氨工序、循环水换热器等）做补充水，浓水送内蒙古西清环保工程有限公司处理；新增生活污水由现有工程生化处理装置进行处理。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤污染防治要求。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。本项目产生的一般工业固废送鄂尔多斯电力冶金股份有限公司渣场处置，危险废物交由有资质单位进行处理；生活垃圾由当地环卫部门统一处置。

5.建设单位须强化环境风险防范。制订环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年5月17日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司。
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