鄂环审字〔2023〕109号

鄂尔多斯市生态环境局关于
内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任

公司煤矿180万t/a改扩建项目
环境影响报告书的批复
内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司编制的《内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司煤矿180万t/a改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯神东矿区，行政区划隶属于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇，属于第四批保供煤矿。2006年7月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于内蒙古汇能煤电集团有限公司富民（原裕民）煤炭有限责任公司整合项目（1.2Mt/a）环境影响评价报告表的批复》（鄂环监发〔2006〕150号），井田面积为12.5292平方公里，规划生产能力为120万t/a。2008年10月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《内蒙古汇能煤电集团富民煤炭有限责任公司煤矿（1.2Mt/a）技术改造项目竣工环境保护验收意见的批复》（鄂环监字〔2008〕429号）。

2021年11月，内蒙古自治区能源局《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》（内能煤开字〔2021〕907号），承诺将本项目纳入神东矿区规划及规划环评调整内容。2022年8月，内蒙古自治区能源局出具了《内蒙古自治区能源局关于鄂尔多斯市东辰煤炭有限责任公司准格尔唐公塔煤矿等4处煤矿核定生产能力的复函》（内能煤运函〔2022〕1014号），核定本项目生产能力为180万吨/年。

本项目改扩建后，矿区面积、可采煤层、开采工艺等均不发生变化，工业场地内新增一座洗选后的块煤筛分棚，生活污水处理站处理规模扩建至192立方米/天；矿井水处理站处理规模扩建至600立方米/天，采出原煤由现有配套洗煤厂进行洗选，剩余服务年限14.1年。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

（一）认真开展生态环境保护与恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格落实井田边界、工业场地、风井场地、断层等相关区域留设保护煤柱的措施，严禁越界开采。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的原则，在统筹考虑防沙治沙要求的基础上，编制生态保护及修复方案，加强地表沉陷区、搬迁废弃地等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。临时排矸场按照要求进行封场及生态恢复。建立地表沉陷岩移观测和生态监测系统，加强岩移变形跟踪观测和生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，不断优化和完善矿区生态修复措施，保障区域生态功能。

（二）认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。项目供热由现有1台10吨/小时和2台4吨/小时（一用一备）燃煤锅炉提供，锅炉烟气经水浴除尘+双碱法脱硫方式处理后通过40米高烟囱排放，须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应限值要求；规范工业场地、运输道路、筛分车间、储煤棚等洒水抑尘设施建设，确保无组织粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。

生活污水经生活污水处理站处理满足相关标准限值后用于绿化、道路抑尘洒水及生产用水；矿井涌水经矿井水处理站处理满足相关标准限值后用于洗煤厂补水、井下降尘、井下消防用水等；锅炉房废水经收集沉淀后用于洒水抑尘，脱硫废水经沉淀后回用于脱硫系统循环补充水；以上各污（废）水均不得外排。优先选用低噪声设备，优化高噪声设备布局，采取消声、隔声、减振等降噪措施，确保厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

按照“减量化、资源化、无害化”原则，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，2025年3月前建成煤矸石井下充填系统，确保项目掘进矸石、洗选矸石全部充填井下。井下充填系统建成前，洗选矸石拉至准格尔旗公沟煤炭有限责任公司公沟煤矿露天采坑，掘进矸石回填井下。
（三）严格按照相关要求，运营中应严格遵循“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则。开展导水裂隙带观测，优化采煤方案，采用“地面裂缝回填封堵，错时回采的保水采煤技术”有效保护第四系含水层水不受破坏。对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

（四）建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年，应组织开展环境影响后评价，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

                        鄂尔多斯市生态环境局

                         2023年5月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市则渊技术咨询有限责任公司，市生态环境综合保障中心。

鄂尔多斯市生态环境局                         2023年5月26日印发


