鄂环审字〔2023〕110号

鄂尔多斯市生态环境局关于
鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司

巴音孟克煤矿（120万t/a）改扩建项目
环境影响报告书的批复
鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古屿川工程技术有限公司编制的《鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司巴音孟克煤矿（120万t/a）改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯万利矿区，行政区划隶属于鄂尔多斯市东胜区铜川镇，属于第三批保供煤矿。

2007年2月，原内蒙古自治区环境保护局出具了《关于内蒙古鄂尔多斯市巴音孟克煤炭公司巴音孟克露天煤矿60万吨/年整合项目环境影响报告书的批复》（内环字〔2007〕62号），整合后矿田面积为5.1168平方公里，设计生产能力0.6万吨/年，可采煤层3-1、4-1、4-2中煤层；2009年1月，原内蒙古自治区环境保护局出具了《鄂尔多斯市巴音孟克露天煤矿建设项目（60万吨/年）改扩建竣工环境保护验收意见》（内环验〔2009〕8号）。

2019年6月，鄂尔多斯市生态环境局出具了《关于鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限公司开采5号、6号煤组项目环境影响报告书的批复》（鄂环评字〔2019〕109号），矿田面积为5.1056平方公里，设计露天开采规模60万吨/年，开采煤层5-1煤层、6-1下煤层、6-2上煤层、6-2中煤层；2019年12月，鄂尔多斯市巴音盂克煤炭有限责任公司组织开展鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限公司开采5号、6号煤组项目废气、废水、噪声环保设施竣工环境保护自主验收会，并通过自主验收，2020年8月，取得鄂尔多斯市生态环境局《关于鄂尔多斯市巴音孟克煤炭有限责任公司开采5号、6号煤组项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收意见的通知》（鄂环监字〔2020〕49号）。

2021年11月，内蒙古自治区能源局《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》（内能煤开字〔2021〕907号），承诺将本项目纳入神东矿区规划及规划环评调整内容。2022年5月，内蒙古自治区能源局出具了《内蒙古自治区能源局关于鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司铜匠川矿区高家梁煤矿一号矿等24处煤矿核定生产能力的复函》（内能煤运函〔2022〕705号），核定本项目生产能力为120万吨/年。

本项目改扩建后，矿区面积、可采煤层、开采工艺等均不发生变化，增加中部采区（原内排土场）的开采，对干选厂进行技术改造，增加表土场、澄清水池等。2025年对撬装加油站进行搬迁，2026年对外包工业基地、危废暂存库、干选厂等进行搬迁，形成新的工业场地。原煤通过干选厂储存、破碎、风选后，汽车拉运至准格尔旗神陶煤炭多种经营有限责任公司120万吨/年神陶洗煤厂代加工。剩余可采储量1879.66万吨，服务年限15.8年。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

（一）认真开展生态环境保护与恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好公益林、基本草原等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格控制作业范围，禁止越界开采。新剥离表土单独堆存用于生态恢复。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”“谁损毁、谁复垦”的原则，编制生态保护及修复方案，加强采掘场、排土场、表土堆场等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立生态监测系统，加强生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，采取优化措施减缓不利生态影响。

（二）认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。

规范工业场地、采掘场、排土场、预爆区和储煤棚等洒水抑尘设施建设，干选厂采取全封闭、集气罩收集、布袋除尘器处理等措施，确保矿区粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关限值要求。建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。生活污水经化粪池收集后委托鄂尔多斯市东胜区国城污水处理有限公司东胜区北郊污水处理厂处理。矿坑涌水通过收集池收集处理满足相关标准限值后全部用于采掘场、排土场及运输道路洒水抑尘，不外排。厂界噪声须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。按照“减量化、资源化、无害化”原则，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，土岩剥离物、干选厂产生的矸石、神陶洗煤厂矸石、沉淀池底泥同剥离物全部内排。各类固废均不得乱弃。

（三）严格按照相关要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

（四）建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年，应组织开展环境影响后评价，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局负责该项目的日常监管工作。

                        鄂尔多斯市生态环境局

                         2023年5月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局东胜区分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古屿川工程技术有限公司，市生态环境综合保障中心。
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