
鄂环审字〔2023〕111号

鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古三鼎煤炭有限责任公司三鼎煤矿

改扩建项目环境影响报告书的批复

内蒙古三鼎煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古尚清环保科技有限公司编制的《内蒙古三鼎煤炭有限责任公司三鼎煤矿改扩建项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，我局准格尔旗分局对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、该项目位于鄂尔多斯市万利矿区，行政区划隶属于鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇。原井田面积4.2640平方公里, 生产规模为60万吨/年，采用悬移支架炮采放顶煤工艺。2005年11月，原鄂尔多斯市环境保护局对《关于东胜煤田铜匠川勘探区三鼎煤矿（0.6Mt/a）扩建项目环境影响报告表》进行了批复（鄂环发〔2005〕492号）。2008年12月，原鄂尔多斯市环境保护局对该项目出具了竣工环境保护验收意见的通知（鄂环监字〔2008〕509号）。

2010年3月，原内蒙古自治区煤炭工业局出具了《关于内蒙古汇能煤电集团羊市塔煤炭有限责任公司等煤矿生产能力核定报告的批复》（内煤局字〔2010〕91号），同意核定生产能力为120万吨/年。2021年11月，内蒙古自治区能源局出具了《关于内蒙古自治区保供煤矿和历史遗留问题煤矿纳入矿区总体规划调整的承诺函》(内能煤开字〔2021〕907号)，承诺将本项目纳入万利矿区规划及规划环评调整内容。

本项目改扩建后，矿区面积、可采煤层均不发生变化，井田盘区由2个调整为1个，采用长壁式一次采全高综采采煤法，全部垮落法管理顶板。建设生活污水处理站，并对矿井水处理站进行升级改造，采出原煤由现有配套洗煤厂进行洗选。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意本项目按照《报告书》所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

（一）认真开展生态环境保护与恢复措施。按照法律法规和主管部门要求，做好林地、耕地、草地等保护、恢复和补偿，确保符合其管控要求且生态功能不降低。严格落实井田边界、工业场地、风井场地、战国秦长城等相关区域留设保护煤柱的措施，严禁越界开采。及时开展生态修复，按照“边开采、边修复”的原则，在统筹考虑防沙治沙要求的基础上，编制生态保护及修复方案，加强地表沉陷区、搬迁废弃地等区域生态修复、土地复垦和养护管理，使用原生表土和乡土植物，重建与周边自然生态相协调的植物群落，保护和恢复区域生物多样性，最终形成可自然维持的生态系统。建立地表沉陷岩移观测和生态监测系统，加强岩移变形跟踪观测和生态影响长期跟踪监测，根据监测结果，不断优化和完善矿区生态修复措施，保障区域生态功能。
（二）认真落实《报告书》中提出的各项污染防治措施。项目供热由现有1台6吨/小时燃煤锅炉提供，锅炉烟气经除尘脱硫设施处理满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中相应限值后达标排放；规范工业场地、运输道路、筛分车间、储煤棚等洒水抑尘设施建设，确保无组织粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）限值要求。建设单位须按照相关要求在可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。
生活污水经生活污水处理站处理满足相关标准限值后用于绿化、道路抑尘洒水；矿井涌水经矿井水处理站处理满足相关标准限值后用于井下洒水；以上各污（废）水均不得外排。强化声环境保护措施，优先选用低噪声设备，采取减震、隔声、消声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

按照“减量化、资源化、无害化”原则，建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，掘进矸石不出井，洗煤厂矸石拉运至本煤矿灾害治理区的采坑内进行回填复垦治理综合利用，以上各类固废均不得乱弃。
（三）严格按照相关要求，运营中应严格遵循“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则，开展导水裂隙带观测，结合监测结果优化采煤方案，采取保水措施。对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设地下水观测井和土壤跟踪监测点，做好地下水和土壤跟踪监测工作，定期对地下水和土壤进行跟踪监测，加强日常管理与巡查，以免造成地下水和土壤污染。

（四）建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。应将优化和细化后的各项生态环保措施及概算纳入设计及施工等招标文件及合同，并明确责任，按照规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后满5年，应组织开展环境影响后评价，按要求开展生态环境保护措施安全风险评估和隐患排查治理。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

六、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古尚清环保科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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