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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂托克前旗敖勒召其镇生活垃圾填埋场建设项目环境影响报告书的批复
鄂托克前旗公用事业服务中心：

你单位报送的由内蒙古中政国环工程顾问有限公司编制的《鄂托克前旗敖勒召其镇生活垃圾填埋场建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

鄂托克前旗敖勒召其镇生活垃圾填埋场建设项目（以下称本项目）位于鄂尔多斯市鄂托克前旗敖勒召其镇东北侧，距镇区约3.5公里处。本项目总占地面积10.3590公顷，其中填埋场场区占地6.6667公顷，设计库区容量43.0万立方米，日处理生活垃圾70吨，设计服务年限为13年。本项目主要建设内容包括填埋库区、防渗系统、渗滤液收集系统、进场道路及配套的公用、辅助及环保工程。项目总投资3790.91万元，全部为环保投资。
《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。施工前将表土进行剥离堆存于表土堆场，表土堆场四周设置草包填土维护，防止水土流失，堆存的土石方用苫布遮盖或播撒草籽，并定期进行洒水。填埋场四周设置8米的绿化隔离带，填埋场达到标高后，应及时封场。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。施工场地定期洒水，加强物料堆存管理；加强机械设备、运输车辆的保养维护，燃用高品质油品；项目填埋气体经导气石笼导出后排放，并设置填埋气体监测仪和报警器，当甲烷产生量超过5%浓度要求时，集中收集用火炬点燃（初期不设置火炬燃烧系统，后期根据甲烷监测结果考虑是否设置火炬燃烧系统）；填埋区定期喷洒除臭剂，及时对填埋垃圾进行覆盖，并在填埋场四周设置8米宽的绿化带；渗滤液调节池采取密闭加盖措施，同时定期喷洒除臭剂；无组织氨、硫化氢及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求。填埋作业时定期洒水，四周设施不低于2.5米高的铁丝围护网，无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

3.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。生活污水经收集后拉运至当地污水处理厂进行处理，施工废水经沉淀后回用于施工工序或抑尘洒水。运营期产生的废水收集至渗滤液调节池，经渗滤液处理系统处理后，浓液回灌。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。废滤芯滤膜委托有资质单位处理，污泥及生活垃圾送本项目填埋场处置，生活垃圾及建筑垃圾均由当地环卫部门统一处理。

6.建设单位须强化环境风险防范。制订环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                             2023年5月26日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古中政国环工程顾问有限公司。
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