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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古宝森环保科技有限公司油气田

废弃物集中处理厂生物发酵工艺技改工程

环境影响报告表的批复

内蒙古宝森环保科技有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司编制的《内蒙古宝森环保科技有限公司油气田废弃物集中处理厂生物发酵工艺技改工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市乌审旗无定河镇内蒙古宝森环保科技有限公司油气田废弃物集中处理厂内。鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2020〕124号文对《内蒙古宝森环保科技有限公司油田废弃物集中处理厂项目环境影响报告书》进行了批复。本次技改拆除现有制砖车间，新建微生物发酵车间，上部井段钻井固废加入改良剂处理，下部井段钻井固废经微生物发酵工艺处理，处理后钻井固废经检测满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）第Ⅰ类一般工业固体废物标准后全部用于乌审旗无定河镇红进滩村废弃采坑生态修复治理。乌审旗无定河镇红进滩村废弃采坑生态修复治理未投运前，本项目不得运行。本项目总投资480万元，其中环保投资108万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。微生物发酵车间微负压，收集送至活性碳吸附装置处理后排放，硫化氢、氨及臭气浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2 标准限值；生物质锅炉烟气采用旋风+布袋除尘设施处理，处理后的烟气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉大气污染物排放限值。

运营期无组织大气污染源主要为微生物发酵车间恶臭，微生物发酵车间采取全封闭，喷洒除臭剂、加强通风等措施，确保厂界无组织硫化氢、氨及臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中标准限值。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。运营期钻井岩屑微生物发酵过程中产生的渗滤液，收集至渗滤液收集池，通过罐车拉运至厂区现有钻井废液处理系统进行处理，出水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级排放限值及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的绿化用水标准限值要求后回用于现有工程配药、车间地面冲洗、绿化用水、微生物发酵、油气田完井后的压裂用水。
4.选用低噪声设备，采取减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。废活性炭暂存于现有厂区危废暂存间，定期交由有资质的单位进行处置；生物质专用锅炉灰渣收集后用于农田施肥；滤液收集池污泥返回生物发酵堆进行生物发酵。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，委托有相应法定资质的设计单位对重点环保设施进行设计，提高环境风险及环保设施安全防范能力。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年6月13日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市嘉鑫环保科技有限责任公司。
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