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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市鹏南煤炭运销有限责任公司30万吨/年煤泥烘干项目环境影响

报告表的批复

鄂尔多斯市鹏南煤炭运销有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《鄂尔多斯市鹏南煤炭运销有限责任公司30万吨/年煤泥烘干项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇补连塔拉村，利用现有洁净型煤加工项目厂房新建，烘干设施置于洁净型煤加工项目已批复4500平方米封闭厂房，本项目新增建设内容包括燃料煤暂存区、产品煤泥暂存区、上料仓及运输皮带，原料储存、生活办公区及其他公辅工程依托洗煤厂托现有储棚。项目总投资为156.4万元，其中环保投资14.5万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。热风炉安装低氮燃烧装置，烘干烟气经旋风除尘器+石灰石-石膏湿式脱硫+湿式电除尘系统处理后排放。SO2和烟尘排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限制要求，NOx排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限制要求；产品煤泥储区、燃料煤暂存区全封闭，并设洒水喷淋装置定时洒水抑尘。厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值。
2.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。原料储存区煤泥水经收集后返回洗煤厂浓缩出，不外排；脱硫废水经沉淀处理后，循环使用，不外排。

3.应采取妥善控制措施，选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，厂界昼夜噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。除尘灰、炉渣、脱硫石膏暂存于烘干车间内，定期外售综合利用；废机油依托鄂尔多斯市鹏南煤炭运销有限责任公司清洁型煤配套120万吨/年洗煤厂项目危废库暂存，委托有资质单位清运处理。
5.采取分区防渗措施。将生产车间设置为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，厂区内道路及其他区域地面硬化。
6.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局
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