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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古上海庙矿业有限责任公司新上海一号煤矿400万吨干法选煤厂技改IDS系统项目环境影响报告表的批复

内蒙古上海庙矿业有限责任公司新上海一号煤矿：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《内蒙古上海庙矿业有限责任公司新上海一号煤矿400万吨干法选煤厂技改IDS系统项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂托克前旗上海庙乡，内蒙古上海庙矿业有限责任公司新上海一号煤矿工业广场内，主要建设内容为新建原煤破碎车间、智能分选车间以及矸石棚，将1#筛分破碎车间筛上60万吨原煤全部引入本次技改项目进一步破碎筛分，筛下340万吨原煤去向不变，1#筛分破碎车间原有破碎系统备用。本次技改后原选煤产能不变。项目总投资为950万元，其中环保投资122.5万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。原煤破碎车间、智能分选车间、输送皮带全封闭，破碎、筛分、智能分选设备以及皮带转载点均设置集尘罩，收集的煤尘经布袋除尘器处理后排放；块煤破碎置于全封闭转载点，破碎机设置集尘罩，收集的煤尘送至现有布袋除尘器处置；矸石储棚设置喷淋抑尘设施。本项目颗粒物有组织排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4的规定限值排放限值，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放浓度限值。
2.选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，厂界昼夜噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
3.妥善处置各类固体废弃物。布袋除尘器收集的煤尘掺入产品煤中外售；废机油依托现有危废暂存库暂存，委托有资质单位清运、处理；煤矸石暂存于选煤厂现有矸石棚内，全厂矸石总量未新增，仍运送至内蒙古上海面矿业有限责任公司生态环境修复项目综合利用。

4.建设单位须强化环境风险防范。制定环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司。
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