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鄂尔多斯市生态环境局

关于中广核鄂托克旗绿动能源2万千瓦分散式风电项目环境影响报告表的批复

内蒙古核动新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古华强环境科技有限公司编制的《中广核鄂托克旗绿动能源2万千瓦分散式风电项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇。规划装机容量20MW，设计安装4台5000kW风力发电机组，配套工程包括4台箱变、2回集电线路和1座35kV升压站及运行管理中心，配套建设综合楼和配电楼，配电楼内设置高电压配电室、继保室和主控室。本项目年平均上网发电量56034.9 MW•h，年等效满负荷小时数为2802h。本次评价不包括升压站电磁辐射影响分析和输变电线工程，升压站电磁辐射部分和输变线路工程须单独进行环境影响评价。项目总投资12942.28万元，其中环保投资146.5万元。

根据《报告表》结论，落实《报告表》提出的各项生态保护、污染防治及其他措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、运营方式、环境保护对策措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。严格按照设计文件确定征占土地范围，施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施，施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复；运营期加强对管理人员及工作人员对鸟类保护的教育。
2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。风力发电机采取基础减振措施，同时在机舱内部及铁塔上部内径中包扎的海绵保温层，定期运行期风机的机械维护和管理工作。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年6月13日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古华强环境科技有限公司。
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