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鄂尔多斯市生态环境局

关于国电电力准格尔旗五家尧30MW分散式风电项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市国电能源有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市益欣峰生态环境工程有限公司编制的《国电电力准格尔旗五家尧30MW分散式风电项目环境影响报告表》（以下称《报告表》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗十二连城乡，建设6台单机容量为5000kW的风力发电机组，总装机容量为30MW。场区内新建一座 35kV 开关站，所发电力通过集电线路汇集后接入开关站，通过1回35kV线路接入五家尧变电站35kV 侧。本次评价不包括开关站电磁辐射影响分析和输变电线工程，开关站电磁辐射部分和输电线路工程须单独进行环境影响评价。项目总投资18133.73万元，其中环保投资180万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。严格按照设计文件确定征占土地范围，施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施，施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复。设置驱鸟器，风机叶片尖部涂橙色，对风电场进行不少于1年的鸟类死亡率监测，加强对管理人员及工作人员对鸟类保护的教育。
2.认真落实《报告表》中提出的污染防治措施。巡视检修车辆进场前对站区道路进行洒水，降低扬尘污染；生活污水经化粪池和地埋式一体化污水处理设备处理后，达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化杂用水水质要求，用于绿化、道路抑尘等；合理布置风力发电机组，选用低噪声风机，加强风机的日常维护，减缓风机噪声影响。厂界昼夜噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准要求。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年6月13日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市益欣峰生态环境工程有限公司。
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