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鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古荣华浩鑫包装制品有限公司废旧滴灌带、废旧农地膜塑料回收再利用项目

环境影响报告书的批复

内蒙古荣华浩鑫包装制品有限公司：

你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《内蒙古荣华浩鑫包装制品有限公司废旧滴灌带、废旧农地膜塑料回收再利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经审查，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇耳字壕村刘家坡社。主要建设内容包括再生塑料颗粒生产线4条、滴灌带生产线1条以及配套公辅工程和环保工程。项目建设完成后，年回收处理废旧塑料8000吨、年产滴灌带2000吨。项目总投资500万元，其中环保投资38万元。

《报告书》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。破碎工序产生的粉尘经集气罩收集后，采用布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放；挤塑工序产生的非甲烷总烃经集气罩收集后，采用1套两级活性炭吸附装置处理后，由15m高排气筒排放；工艺废气排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值要求。项目生产设施均位于封闭厂房内，无组织颗粒物和非甲烷总烃须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。清洗废水、甩干废水经沉淀池沉淀后回用，不外排。再生塑料颗粒、滴灌带循环冷却水循环利用。生活污水排入防渗化粪池，运送至树林召镇生活污水处理厂处理。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
5.妥善处置各类固体废弃物。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，分拣废物、除尘灰及沉淀池清挖后污泥暂存于一般固废暂存间，与生活垃圾一并交环卫部门处置；废滤网及附着杂质产生后暂存于一般固废暂存间，由厂家回收。生活垃圾收集后，交当地环卫部门处置。废活性炭暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                        鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年7月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝拓环境科技有限公司。
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