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鄂尔多斯市生态环境局

关于库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源项目120万千瓦风电项目（一期布尔陶亥60万千瓦

风电项目）环境影响报告书的批复

准格尔旗国电新能源有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市益欣峰生态环境工程有限公司编制的《库布齐沙漠基地鄂尔多斯新能源项目120万千瓦风电项目（一期布尔陶亥60万千瓦风电项目）环境影响报告书》（以下称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗布尔陶亥苏木，建设总容量600MW，安装96台6.25MW风力发电机组及配套机组箱变，配置60MW/120MWh电化学储能装置，新建220kV升压站一座。风电机组所发电力通过35kV集电线路汇集至220kV升压站，架空线路路径长284km。本次评价不包括升压站电磁辐射影响分析，升压站电磁辐射部分单独进行环境影响评价。项目总投资333118.2万元，其中环保投资800万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。严格按照设计文件确定征占土地范围，施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施，施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复。运营期加强对管理人员及工作人员鸟类保护教育。
2.认真落实《报告书》中提出的污染防治措施。选用低噪声风机，合理布局升压站，加强对风机及变压器的维护管理，升压站厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区限值要求。生活污水依托升压站内地埋式一体化污水处理设施处理后，达到《城市污水再生利用 绿地灌溉水质》（GB/T25499-2010）用于厂区绿化。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林地、草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年6月15日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市益欣峰生态环境工程有限公司。
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