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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯内蒙古华翔农林牧科技发展有限公司20万只阿尔巴斯白山羊养殖项目
环境影响报告书的批复
内蒙古华翔农林牧科技发展有限公司：
你公司报送的由内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司编制的《鄂尔多斯内蒙古华翔农林牧科技发展有限公司20万只阿尔巴斯白山羊养殖项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗阿尔巴斯苏木，包含两个羊场，分别位于希尼其日嘎嘎查（希尼羊场）和赛音乌苏嘎查（赛音羊场）。希尼羊场占地5166亩，以育肥为主，常年年存栏育肥羊60000只，年出栏育成肉羊18万只；赛音羊场占地1185亩，以繁育羊羔为主，常年存栏种公羊200只，存栏种母羊15000只，年出栏羔羊、淘汰母羊约2万只。本项目主要建设内容包括标准化羊舍、生活办公区、粪污处理区以及配套的公用、辅助工程等。项目总投资22800万元，其中环保投资353万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理应注意做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。施工场地四周设置围栏，定期洒水，作业场地保持一定湿度；加强回填土方堆放场的管理，土方表面压实、定期喷水、覆盖；定期保养设备，使设备运转良好；使用优质燃油，减少机械和车辆尾气产生量。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。夏季加强羊舍通风，以加速粪便干燥，减少臭气产生；合理选用饲料，日粮中增加酶制剂、EM液、酸化剂；及时清粪，夏季做到日产日清；堆肥间全封闭，顶部设置喷雾装置，定时喷洒除臭剂；搅拌机上方安装集尘罩，收集废气经袋式除尘器处理后排放，颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 二级排放限值要求。NH3、H2S厂界无组织浓度需满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级新建项目要求，厂界臭气浓度需满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）相关要求。
3.认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。施工废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。运营期生活污水经地埋式一体化污水处理设施处理后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）绿化用水水质标准后用于厂区周边绿化；青贮窖渗滤液经过防渗青储渗滤液暂存池收集后运至堆肥间掺入羊粪堆肥发酵；采取雨污分流措施，羊舍安装日光板，进行全覆盖防雨，堆肥间、青贮池四周设置挡水坡道以及雨水导流渠，防止雨水倒灌。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界昼夜噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）1类标准要求。

5.严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。采用干清粪工艺，羊粪及废垫草清运至堆肥间进行好氧堆肥，发酵后的有机肥实施还田利用。病死羊、分娩废物委托其他无害化处置公司处置；除尘器收集的粉尘回用作饲料；餐厨垃圾及废油脂委托有资质的单位处置；医疗废物、废机油暂存于危废暂存间，委托有资质的单位清运、处置；污水处理站污泥和生活垃圾交由环卫部门统一清运处置。

严格执行危险废物转移管理办法，强化危险废物运输的生态环境保护措施，有效防范突发环境事件。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设和管理危险废物暂存库。
6.建设单位须强化环境风险防范。制订环境风险应急预案，落实环境风险事故防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                          2023年6月16日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古鸣霄技术咨询有限责任公司。
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