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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市鑫卓泰能源有限责任公司环保煤棚改造项目环境影响报告表的批复

鄂尔多斯市鑫卓泰能源有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古百霖环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯市鑫卓泰能源有限责任公司环保煤棚改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和《鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯市鑫卓泰能源有限责任公司环保煤棚改造项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2023〕7号）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇沙坝子村。
主要对现有工程成品棚进行全封闭修补改造，扩容至5164平方米；拆除原有燃煤锅炉改建空气能采暖设备；新建1座煤泥烘干车间（设置1条11万吨/年的煤泥烘干生产线）、煤泥储棚、生活污水一体化处理设备和危废暂存库等；其他辅助工程、公用工程均依托现有工程。项目总投资1000万元，其中环保投资419万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.应加强施工期环境管理，设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；必须加强车辆运输的密闭管理，防止土石砂料的撒漏；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。项目煤泥烘干工序产生的烟气经“耐高温布袋除尘器+双碱法脱硫+SNCR脱硝”处理后经15m高排气筒排放，烟尘和二氧化硫排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相应限值要求，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应限值要求；煤泥储棚装卸、堆存粉尘经全封闭彩钢棚+雾炮洒水抑尘，厂界无组织符合粉尘排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池收集后，经一体化污水处理设备处理，用于厂区地面洒水抑尘。厂区四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池内储存，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。

4.采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.落实固体废物污染防治措施。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年6月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古百霖环保科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
鄂尔多斯市生态环境局                      2023年6月19日印发
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