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鄂尔多斯市生态环境局关于

准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司煤矿选煤厂变更项目环境影响报告表的批复

准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古首环环保技术有限公司编制的《准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司煤矿选煤厂变更项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇城坡村蒙祥煤矿矿区范围内。2021年6月，鄂尔多斯市生态环境局对《准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司煤矿危废库建设项目环境影响报告表》进行了批复（鄂环审字〔2021〕487）号。2021年7月，建设单位组织进行了该项目竣工环境保护自主验收。本项目拟拆除现有洗煤厂及危废库，在现有洗煤厂西北侧约2100米处新建一座240万吨/年的洗煤厂，并配套建设危废库，本项目总占地面积54249平方米，主要建设内容为主厂房（洗煤车间）、原料储棚、综合性储煤棚、煤矸石储存库、危废库及配套的公用、辅助及环保工程等。项目总投资4000万元，其中环保投资1382万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.应加强施工期环境管理，设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；必须加强车辆运输的密闭管理，防止土石砂料的撒漏；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。项目全部工艺均置于全封闭车间，车间内设置喷雾洒水装置进行降尘；破碎粉尘和筛分粉尘分别经布袋除尘器收集后通过15米高排气筒排放，通过采取以上措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求。按照地方管理要求安装视频监控系统。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水依托煤矿现有地埋式一体化污水处理设施处理。生产废水闭路循环使用，不外排。地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗煤补水。车间地面均须采取防渗措施，避免废水下渗对区域地下水产生影响。厂区四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池内储存，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。

4.采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.落实固体废物污染防治措施。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对一般固废和危险废物进行处置，筛分、破碎除尘灰掺入产品煤外售，煤矸石用于蒙祥煤矿采坑回填，废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废库后委托有资质单位处置。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年6月19日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古首环环保技术有限公司，市生态环境局综合保障中心。
鄂尔多斯市生态环境局               2023年6月19日印发
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