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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂托克旗东辰汇通矿业有限责任公司

240万吨/年选煤厂环境影响

报告表的批复

鄂托克旗东辰汇通矿业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《鄂托克旗东辰汇通矿业有限责任公司240万吨/年选煤厂环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。
本项目位于鄂托克旗棋盘井镇额尔和图嘎查。项目建成后年洗选原煤240万吨，总占地面积155800m2，部分用地为原鄂尔多斯市蒙西建材有限责任公司石灰石矿项目中石灰石加工区域用地，将场地内原有一座辅材堆棚、一栋配电楼、一栋化验楼，改造为本项目的中煤棚、机修车间及材料库、生产化验楼，新建原煤棚、筛分车间、主厂房、浓缩车间、精煤棚、矸石仓等。本项目总投资为28500万元，其中环保投资767万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。筛分车间全封闭，破碎、筛分设备安装集尘罩，收集的煤尘经1套布袋除尘器处理后排放；原煤棚、精煤棚、中煤棚全封闭，原煤棚内设洒水喷淋装置定时洒水抑尘；输送栈桥全封闭，并在转载点设洒水喷淋装置；厂区运输道路硬化，定时洒水抑尘。本项目颗粒物有组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4限值要求，厂界无组织颗粒物排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中限值要求。
3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。运营期产生的废水主要为是洗煤废水、地面冲洗水、初期雨水和生活污水。主厂房内设深锥浓缩机3台，两用一备，并设有545立方米事故水池一座，确保洗煤废水一级闭路循环，不外排；地面冲洗废水经循环水池收集回用于洗煤工序；事故池兼做初期雨水收集池，初期雨水收集后回用于洗煤工序；生活污水由化粪池收集，由吸污车拉运至棋盘井污水处理站处理。
4.通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础等，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

5.妥善处置固体废弃物。布袋除尘器收集的煤尘掺入产品煤中外售；煤泥外售综合利用；煤矸石返回原煤矿回填采坑，待鄂托克旗东辰汇通矿业有限责任公司煤矸石综合利用项目建成后，进行综合利用；废机油、废油桶由危废暂存库暂存，委托有资质单位处理；生活垃圾委托环卫部门清运处置。危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求建设及管理。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年6月25日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古金绿环保服务有限公司。
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