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鄂尔多斯市生态环境局

关于达拉特旗鑫际精细化工有限公司香料及精细化工建设项目环境影响报告书的批复
达拉特旗鑫际精细化工有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市浩宇科技有限责任公司编制的《达拉特旗鑫际精细化工有限公司香料及精细化工建设项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗三垧梁工业园区，占地总面积43507平方米，年产间硝基苯甲酸800吨、对羟基苯甲腈800吨、全氟已酸45吨。本项目主要建设内容包括间硝基苯甲酸车间、对羟基苯甲腈车间、全氟已酸车间以及配套的储运、公用、辅助及环保工程。本项目总投资3500万元，其中环保投资1033.3万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理应注意做好以下工作：

1.加强施工期环境管理。施工现场采取设置围挡、建筑材料覆盖遮蔽、施工场地定期洒水抑尘等措施。施工过程产生的施工废水经沉淀后回用，人员生活污水由临时防渗化粪池收集，拉运至生活污水处理厂处理。合理安排施工作业时间，选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，同时做好施工机械的维护和保养。施工过程产生的建筑垃圾回收利用，不能利用的部分及时清运至政府部门指定地点处置，生活垃圾交由当地环卫部门统一处置。
2.认真落实《报告书》中提出的大气污染防治措施。间硝基苯甲酸生产的车间干燥废气和丙酮不凝气分别通过除尘器和冷凝器预处理后，同间硝基苯甲酸生产车间产生其他生产废气一起经过二级碱喷淋+活性炭吸附处理后排放；对羟基苯甲腈生产车间产生的腈化反应废气经釜顶冷凝+盐酸酸洗预处理，蒸馏工段不凝气经釜顶冷凝预处理，干燥废气经除尘器预处理后，一并通过车间冷凝器+二级碱喷淋+活性炭吸附处理后排放；全氟已酸生产车间产生的电解化反应废气经二级降膜吸收预处理，精馏工段不凝气经釜顶冷凝预处理后，与酸化反应废气一并经二级碱喷淋+活性炭吸附处理后排放；罐区采用立式固定顶储罐，罐区大小呼吸废气由储罐排气阀管道收集，经二级碱吸收处理后排放；污水处理站各池体密闭，污水处理站废气通过引风机收集后，经一级碱喷淋塔喷淋洗涤+活性炭吸附处理后排放；危废暂存库废气通过微负压收集，经活性炭吸附处理后排放。非甲烷总烃、TVOC、颗粒物、氯化氢、氨、硫化氢排放满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求；硫酸雾、氮氧化物、氟化氢排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准。氯化氢合成炉开停车时产生的不合格氯化氢和VCM装置吸收不了的多余氯化氢送到降膜吸收器生产高纯盐酸，未被降膜吸收的残余气体经水洗后排放，氯化氢浓度需满足《烧碱、聚氯乙烯工业污染物排放标准》（GB 15581—2016）中表4特别排放限值要求。

加强管道、阀门等设备的泄漏检测与修复及巡检，厂界非甲烷总烃、氯化氢满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中无组织排放限值要求；氟化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限值二级标准；氨、硫化氢、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准限值要求。
认真落实《报告书》中提出的水污染防治措施。工艺废水和废气处理废水进入三效蒸发装置预处理后，进入厂区污水处理站调节池，与循环冷却系统排污水、初期雨水及生活污水一并由厂区污水处理站处理后排入达拉特旗经济开发区污水处理厂处置。
4.认真落实《报告书》中提出的地下水及土壤污染防治措施。进采取分区防渗，危废暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求建设；生产车间、库房、罐区、装卸场地、污水处理站、事故水池、初期雨水收集池、雨水监控池、废气处理区（碱喷淋及降膜水吸收处理区）设置为重点防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；机修车间、配料站、废气处理区（活性炭吸附处理区）、循环水站、消防水池设置为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公楼、配电室、控制室、消防泵站、空压机制氮房、备品备件库以及厂区裸露地面进行硬化。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。

5.选用低噪声设备、加强设备维护保养，并采取封闭厂房隔声、加装减振装置等措施确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

6.妥善处置各类固体废弃物。项目运营期产生的危险废物在危废暂存库暂存后定期委托有资质的单位处置。生活垃圾委托园区环卫部门统一处置。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求对危险废物进行处置，各类固废均不得乱弃。
7.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年6月25日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市浩宇科技有限责任公司。
鄂尔多斯市生态环境局                      2023年6月25日印发
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