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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂托克旗东辰汇通矿业有限责任公司

170万吨/年煤矸石综合利用项目

环境影响报告表的批复

鄂托克旗东辰汇通矿业有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《鄂托克旗东辰汇通矿业有限责任公司170万吨/年煤矸石综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂托克旗棋盘井镇额尔和图嘎查，占地面积18800平方米，主要建设内容包括煤矸石综合利用车间、磅房以及配套的公用、辅助工程等。本项目年综合利用煤矸石170万吨，其中100万吨煤矸石用于制造人工生态种植土，用于园林植物、花卉的种植，70万吨煤矸石用于提取低热值煤、黄铁矿资源。项目总投资为8560万元，其中环保投资431万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。煤矸石制人工生态种植土破碎、分选废气经布袋除尘器处理后排放；煤矸石提取车间废气经布袋除尘器处理排放；煤矸石综合利用车间全封闭，内设洒水喷淋装置；输送栈桥全封闭，在落料点设水雾喷头；厂区运输道路硬化，定时清扫、洒水抑尘。本项目颗粒物有组织排放浓度需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4的规定限值排放限值，厂界颗粒物无组织浓度需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值。

2.认真落实《报告表》中提出的水污染防治措施。本项目工艺废水压滤后循环使用，不外排；生活污水由化粪池收集，由罐车拉运至棋盘井污水处理站处理。
3.选用低噪声设备，采取减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求进行处置，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，确保煤矸石全过程规范管理。布袋除尘器收集的粉尘回用于生产；废石返回东辰煤矿、鑫宇煤矿、六保煤矿、晨光煤矿回填采坑；废机油收集至密闭容器中依托鄂托克旗东辰汇通矿业有限责任公司选煤厂危废库暂存，委托有资质单位清运、处理；生活垃圾集中、分类收集，委托环卫部门清运处置。
5.采取分区防渗措施。煤矸石综合利用车间设置为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。厂区内道路及其他区域地面进行硬化。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年6月25日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古金绿环保服务有限公司。
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