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鄂尔多斯市生态环境局

关于煤矸石分解综合利用项目

环境影响报告表的批复

内蒙古昱升新能源开发有限公司：

你公司报送的由内蒙古蓝拓环境科技有限公司编制的《煤矸石分解综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇马家塔村酸刺沟社。主要建设内容为全封闭生产车间、全封闭储料棚、危废暂存库、办公生活区及配套的公用工程及环保设施等。年利用 80 万吨煤矸石，生产符合标准的高岭土 20 万吨、机制砂 36 万吨、碎石块 16 万吨。项目总投资200万元，其中环保投资98.9万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。粉尘采取全封闭、喷淋洒水、布袋除尘器收集、15米高排气筒排放等措施，颗粒物有组织排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中规定的限值要求。通过全封闭、洒水抑尘等措施确保厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值要求。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。厂区地势最低处设50立方米初期雨水池，对初期雨水进行收集，经沉淀后，用于道路洒水抑尘。生活污水经30立方米的玻璃钢化粪池收集后定期交由准格尔旗馨怡保洁有限责任公司拉运至准格尔旗泰禹污水处理有限责任公司处置。

4.采取妥善控制措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（及其修改单）要求进行设计、建设和管理，废机油、废机油桶暂存于危废暂存库内，定期交由有资质的单位进行处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行处置，按照《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）5.1条款规定，相关利用方式仍作为固体废物管理的要求，按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》建立工业固体废物管理台账，记录本项目的原料材料与最终产品的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，确保煤矸石全过程规范管理，原料及产品全部置于全封闭储棚内，除尘灰、废弃料运至原煤矿矸石贮存场，不得乱弃。生活垃圾和初期雨水池底泥收集后，定期由环卫部门统一处置。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、本项目必须严格落实《报告表》中的运营要求，不得用于煤炭筛选，必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年6月26日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局、市生态环境综合行政执法支队，内蒙古蓝拓环境科技有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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