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鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古逐鹿能源有限公司30万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表的批复
内蒙古逐鹿能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司编制的《内蒙古逐鹿能源有限公司30万吨煤化灰渣资源化建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市乌审旗图克镇呼吉尔特村大牛地恒业煤炭物流园区乌审旗大牛地恒业煤炭物流有限责任公司厂区内。本项目对现有的洗煤生产线进行扩建，建设一条30万吨/年煤化灰渣洗选生产线，主要是在原煤棚中新建一台棒磨机及其配套上料设施、棒磨浆液输送管线，新增的浆液输送管线连通至现有的跳汰机处，用于煤化灰渣洗选生产，煤化灰渣洗选所需的后续生产设备依托利用现有旋流器、螺旋机、浓缩机及压滤机等，企业煤炭洗选总规模120万吨不变，煤化灰渣洗选和原煤洗选需要分时段进行，进行错时生产。项目总投资200万元，其中环保投资83万元。
《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。厂房进行全封闭，内设移动式雾炮抑尘，确保厂界氨和臭气浓度无组织排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1恶臭污染物厂界二级标准限值，厂界颗粒物无组织排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
3.强化废水处理与回用，煤化灰渣洗选废水经浓缩池浓缩机及压滤机浓缩压滤后回用到生产工艺，不外排；生活污水化粪池收集后，经一套地埋式一体化污水处理设备处理，满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）中工艺与产品用水标准，回用于洗选工序。厂区地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 
5.落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，废渣优先于乌审旗诚誉制砖有限公司综合利用，不能综合利用部分送苏里格经济开发区图克工业项目区渣场中区填埋。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年6月27日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古绿之垠环保科技发展有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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