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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司

龙王沟选煤厂TDS智能干选技改项目

环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司：

你公司报送的由山西邑洁环保咨询服务有限公司编制的《鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟选煤厂TDS智能干选技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟选煤厂厂区内。本次技改工程主要在龙王沟选煤厂现有筛分破碎车间内安装一套TDS智能干选系统，将现有筛分系统分选出的大于200毫米的块煤和矸石引入本项目TDS干选机进行分选，在破碎工序前去除原煤中的大块矸石，设计处理能力约206万吨/年。新建2座全封闭矸石仓，用于储存TDS智能干选系统产生的矸石。项目总投资1899万元，其中环保投资31万元。

《报告表》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。项目干选系统产生粉尘通过布袋除尘器处理后，经排气筒在车间顶部排放，颗粒物有组织排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4的规定限值排放限值要求。通过全封闭等措施确保厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值要求。
3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 

4.落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，布袋除尘器收集的煤尘掺入产品煤中外售，废机油依托现有危废暂存库暂存，委托有资质单位处理。
5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局
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鄂尔多斯市生态环境局                       2023年6月27日印发
- 4 -
- 3 -

