
					











鄂环审字〔2023〕138号

鄂尔多斯市生态环境局关于
东胜气田锦30井区滚动开发项目（二期）环境影响报告书的批复

中国石油化工股份有限公司华北油气分公司采气二厂：
你公司报送的由陕西徳让环境科技有限公司编制的《东胜气田锦30井区滚动开发项目（二期）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
[bookmark: _GoBack]一、该项目鄂尔多斯市鄂托克旗境内。本次以锦30井区盒1为主要目的层，部署水平井6口，建设井场5座，单井平均配产5.2×104m3/d，新建产能1.03×108m3/a；新建1座卸水站；新建采气管线15.4km；配套自控、通信、水保、消防等系统建设。本项目总投资24606万元，其中环保投资640万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]1.认真落实《鄂尔多斯市天然气开发生态环境保护条例》中提出的各项要求。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。控制井场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地。表土与底层土分开堆放，在施工结束恢复地貌时，分层回填，回填后及时补种草类植物。施工结束后，临时占地要及时平整地面。井场投运后，对开挖井场造成植被破坏或地表裸露的区域采取有效的修复措施，井场生态修复措施应在施工期结束后的第一个播种季节进行，并尽快完成，植被覆盖率不低于现状。运营期应加强对井场、卸水站、管线和道路绿化植被的抚育工作，并定期采取补种等措施，使植被覆盖度不低于现状水平。

3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。施工期采用节能环保型燃油设备，定期对柴油机、柴油发电机等设备进行维护；合理规划施工初期运输道路，运料车辆加盖篷布，对运输道路进行洒水抑尘；土方堆放过程中加盖篷布并定期进行洒水抑尘，遇大风天气应停止施工作业。运营期气田开发集输采用密闭流程，加强采气井密封系统管理，管线进站处设置自动截断阀，一旦发生事故，紧急切断气源，最大限度地减少集输过程中的排放量，选用技术质量可靠的仪表、阀门、控制设备等减少气体泄漏。
4.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。钻井废水循环使用，钻井完毕后，委托有资质单位进行处置，不外排；管道试压废水经沉砂罐沉淀后，澄清水返回储水箱重复使用，最终试压完毕后经沉砂罐沉淀处理后用于周边植被浇灌；生活污水经污水罐收集后，定期运至锦58井区集中处理站一体化生活污水处理站处理；气田采出水由管线输送至锦58井区集中处理站气田水处理系统进行处理，采出水处理后各项指标满足《气田水回注技术规范》（Q/SY01004-2016）和《气田水注入技术要求》（SY/T6596-2016）中限值标准要求后回注地层。
5.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的地下水和土壤污染防治措施。建设单位应按照《鄂尔多斯市天然气开采新建钻井井场土壤环境监测工作指导意见（试行）》（鄂环发〔2020〕40号）的要求开展土壤监测。结合区域地下水分布现状和水文地质条件采取分区防渗措施，并建立完善的地下水监测制度，确保不会对区域地下水和土壤造成污染。
6.合理安排施工时间，选用低噪声设备，采取隔声、减振、消声等降噪措施减少噪声影响；加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，降低噪声源强；施工采用人工和机械相结合的方式，减少机械噪声。厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
7.严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。根据国家和地方的有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。各类固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》的要求，分类做好存贮和安全处置工作。废弃泥浆、钻井岩屑及废压裂液送有资质单位进行处理，未沾染废矿物油的废防渗材料完井收集后外售综合利用；沾染有矿物油废防渗材料、废机油、废油桶由专用桶收集后由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一处置。废蓄电池采用专用容器收集，暂存于各集气站的危废暂存库内，定期送有资质单位处置。
8.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。
五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。


鄂尔多斯市生态环境局
2023年6月29日































抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境局综合保障中心、市生态环境综合行政执法支队，陕西徳让环境科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局	  2023年6月29日印发
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