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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古九通能源有限公司60万吨/年煤泥烘干项目环境影响报告表的批复

内蒙古九通能源有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市浩宇科技有限责任公司编制的《内蒙古九通能源有限公司60万吨/年煤泥烘干项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇龙口社区，占地面积7195.91平方米，主要建设内容包括生产车间、干煤泥棚、湿煤泥棚以及配套的公辅工程等，项目建成后年烘干煤泥20万吨。项目总投资为1400万元，其中环保投资108.01万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》和《技术评估报告》提出的大气污染防治措施。烘干尾气经SNCR脱硝+旋风除尘器+布袋除尘器+双碱法脱硫处理后排放，SO2和颗粒物排放浓度需满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准限制要求，NOx排放浓度需满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限制要求；干煤泥棚全封闭，并配备雾炮机洒水抑尘。厂界颗粒物无组织浓度需满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值要求。
2.认真落实《报告表》和《技术评估报告》提出的水污染防治措施。脱硫废水经pH调节、沉淀澄清后循环使用；初期雨水经初期雨水收集池收集后用作消防用水；生活污水经现有化粪池收集后拉运至龙口镇污水处理厂处理。
3.选用低噪声设备，采取减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。除尘灰、炉渣、脱硫石膏暂存于烘干车间内定期外售；生活垃圾分类集中收集，委托环卫部门统一清运处置。
5.采取分区防渗措施。脱硫循环水池为重点防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s；生产车间、湿煤泥棚为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；厂区内道路及其他区域地面硬化。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年6月30日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市浩宇科技有限责任公司。
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