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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂托克旗红雷煤焦化有限责任公司

300万吨/年重介选煤厂技改项目

环境影响报告表的批复

鄂托克旗红雷煤焦化有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古宝钜环保技术服务有限公司编制的《鄂托克旗红雷煤焦化有限责任公司300万吨/年重介选煤厂技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
本项目位于鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇尔格图嘎查。2007年12月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于内蒙古鄂托克旗红雷煤焦化有限责任公司60万吨/年洗煤厂项目竣工环境保护验收意见的批复》（鄂环验字〔2007〕29号）。2009年12月，原鄂尔多斯市环境保护局出具了《关于鄂托克旗红雷煤焦化有限责任公司技改扩建240万吨/年重介洗煤项目环境影响报告表的批复》（鄂环监字〔2009〕912号）。本项目拟将项目搬迁至原有项目西北侧约1000m处，并按照300万吨/年规模重新建设一座洗煤厂，占地面积180407.54平方米，主要建设内容为筛分排矸车间、主厂房、浓缩车间、原料及各类产品储存及配套的公用、辅助及环保工程等。项目总投资11000万元，其中环保投资691万元。

《报告表》和《评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。

1.应加强施工期环境管理，设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；必须加强车辆运输的密闭管理，防止土石砂料的撒漏；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。
2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。项目全部工艺均置于全封闭车间，车间内设置喷雾洒水装置进行降尘；破碎粉尘和筛分粉尘分别经布袋除尘器收集后通过15米高排气筒排放，通过采取以上措施，确保粉尘排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中相应限值要求。按照地方管理要求安装视频监控系统。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水依托红缨焦化污水处理设施处理。生产废水闭路循环使用，不外排。地面冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于洗煤补水。车间地面均须采取防渗措施，避免废水下渗对区域地下水产生影响。厂区四周设置导流渠对雨水进行收集，最终进入沉淀池内储存，避免雨水冲刷对周边环境造成影响。

4.采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.落实固体废物污染防治措施。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，筛分、破碎除尘灰掺入产品煤外售，煤矸石送乌海经济开发区低碳产业园工业固废处理场项目填埋处置。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2013）要求进行设计、建设和管理，废矿物油、废油桶等危险废物暂存于危废库后委托有资质单位处置。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年7月3日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古宝钜环保技术服务有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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- 4 -
- 3 -

