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鄂尔多斯市生态环境局关于

鄂尔多斯国电润阳50万千瓦上海庙经济开发区绿色供电项目环境影响报告书的批复

国电电力内蒙古鄂托克前旗智慧发电有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古添翼环保科技有限公司编制的《鄂尔多斯国电润阳50万千瓦上海庙经济开发区绿色供电项目环境影响报告书》（以下简称报告书）收悉。经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇、敖勒召其镇，分为风力发电场和光伏场区。风力发电场建设单机容量6.25MW风力发电机组共48台，配置48台箱式变压器。总容量300MW。光伏场区设计容量200MW，共63个光伏子方阵，配套3200kVA箱变62台，1600kVA箱变1台。以及配套建设一座220kV升压站、115MW/460MWh（4h）储能系统、集电线路、电气工程等。本项目总占地面积60.9525hm²，其中永久占地9.7025hm²（包括风机及箱变区、集电线路、改扩建及新修道路、光伏场区、升压站），临时占地51.25hm²（包括吊装场地、施工及检修道路、施工临时设施场地等）。本项目占地类型为其他草地和灌木林地。升压站电磁辐射另行环评。本项目总投资为278138.09万元，其中环保投资760万元，占总投资的0.27%。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.认真落实生态环境保护及恢复措施。严格按照设计文件确定征占土地范围，施工前对占地范围内的表土进行剥离，单独堆存，表土堆场采取临时防护措施，施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复。运营期加强对管理人员及工作人员鸟类保护教育。

2.认真落实《报告书》中提出的污染防治措施。选用低噪声风机，合理布设风力发电机组，敏感点处声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，加强对风机及变压器的维护管理，升压站厂界噪声需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区限值要求。生活污水化粪池收集，经一体化污水处理设备处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，定期拉运至上海庙经济开发区污水处理厂处置。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物和一般固废进行处置，做好地下水环境及土壤环境保护措施危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设同时做好转运台账，不得乱弃。

3.建立健全环境风险应急处理机制，严格落实各项环境风险处理措施、生态平衡保护机制，防止环境风险带来的生态环境破坏。

三、建设单位在征得林业草原主管部门同意后方可开工建设。项目竣工后须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年7月6日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局鄂托克前旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古添翼环保科技有限公司。
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