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鄂尔多斯市生态环境局

关于准格尔旗龙太煤炭有限责任公司煤矿配套选煤厂项目环境影响报告表的批复

准格尔旗龙太煤炭有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司编制的《准格尔旗龙太煤炭有限责任公司煤矿配套选煤厂项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、准格尔旗龙太煤炭有限责任公司煤矿位于准格尔旗准格尔召镇黄天棉图村马家圪台社，2007年2月14日取得了由原内蒙古自治区环境保护局出具的《关于准格尔旗龙太煤炭有限责任公司露天煤矿（60万吨/年）整合工程环境影响报告书的批复》（内环字〔2007〕95号），2021年12月31日取得了由鄂尔多斯市生态环境局出具的《关于准格尔旗龙太煤炭有限责任公司露天煤矿（60万吨/年）整合工程变更环境影响报告书的批复》（鄂环审字〔2021〕828号）。准格尔旗龙太煤炭有限责任公司煤矿未设立选煤厂，本次配套建设一座120万吨/年选煤厂，项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔召镇黄天棉图村马家圪台社龙太煤矿工业场地内首采区北侧地势较平缓的排土场，总占地面积约4.40公顷，建设一条120万吨/年选煤生产线，主要建设内容为卸煤平台、原煤准备系统车间、筛分破碎车间、封闭式储煤棚、胶带输送机、栈桥、综合材料库、危废暂存库及其他相关辅助设施。项目总投资为2000万元，其中环保投资165.8万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。原煤储备系统、筛分破碎车间和综合性储煤棚全封闭，均设置喷雾降尘设备；原煤储备系统初级筛分废气和筛分破碎车间废气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4煤炭工业大气污染物排放限值；物料在全封闭廊道内输送，转载点设置水雾喷淋设备；运输车辆遮盖苫布，厂区运输道路硬化，采取定时清扫、洒水抑等尘措施，厂界颗粒物无组织浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值。
2.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。车间冲洗地面废水收集至沉淀池处理后用于原煤储备系统喷雾降尘抑尘，不外排。
3.选用低噪声设备，采取减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
4.妥善处置各类固体废弃物。选煤过程中产生的矸石暂存于综合性储煤棚内矸石储存区，矸石优先考虑综合利用，在综合利用不畅的情况下拉运至龙太煤矿采坑内进行处置；初期雨水池、沉淀池底泥和布袋除尘器除尘灰掺入粉煤外售；废机油、废油桶暂存于危废暂存间内，定期交由有资质单位处置。
5.采取分区防渗措施。选煤生产区筛分破碎车间、备煤系统、综合性储煤棚、沉淀池为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；危废暂存间为重点防渗区，防渗采用2毫米厚高密度聚乙烯，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局
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抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市奇胜安环科技有限公司。
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