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鄂尔多斯市生态环境局关于

内蒙古自治区中泽环保有限公司固体废弃物综合利用项目环境影响报告表的批复
内蒙古自治区中泽环保有限公司：

你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《内蒙古自治区中泽环保有限公司固体废弃物综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）和该项目主要大气污染物排放总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2023〕42号）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于伊金霍洛旗乌兰木伦镇白家焉煤炭物流园区D区内蒙古勇强煤炭有限责任公司厂区内。建设一条年产烘干煤泥50万吨生产线及四条煤矸石、气化渣、粉煤灰等制砖生产线（年产28000万块免烧砖）。主要建设内容包括煤泥烘干车间、制砖车间、物料储存间、办公室以及配套的公用、环保工程等。项目总投资2000万元，其中环保投资121万元。
《报告表》和《评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作。

1.加强施工期环境管理，土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘。施工区界设围墙或遮挡物；定时对施工现场扬尘区及道路洒水。加强车辆运输的密闭管理。施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集后统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。滚筒烘干产生的粉尘与烘干烟气经SNCR脱硝+袋式除尘器+钠碱法脱硫装置处理后，由15米高排气筒排放，烟尘、二氧化硫满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关限值要求；氮氧化物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关限值要求；气化渣暂存废气通过原料储存间通风排放，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中相关限值要求；水泥、粉煤灰和砂子搅拌产生的粉尘经布袋除尘器+15米高排气筒排放，水泥筒仓、粉煤灰筒仓产生的粉尘经仓顶自带布袋除尘器除尘，粉尘排放浓度须满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中相关限值要求；通过采取煤泥烘干车间、制砖车间、物料储存间全封闭，运输道路硬化，定期洒水抑尘等措施，颗粒物无组织排放满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中相关限值要求。
3.强化废水处理与回用，脱硫废水经沉淀池沉淀后循环利用，生活污水依托内蒙古勇强煤炭有限责任公司化粪池处理。厂区地面须按相关要求做好防渗措施，确保不会对地下水造成影响。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 
5.落实固体废物污染防治措施。根据国家和地方有关规定，按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求对一般固废进行处置，炉渣、除尘灰、脱硫废渣集中收集后送至制砖车间综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一处理，不得乱弃。废矿物油、废油桶（危险废物）暂存于本项目危废暂存库内，最终交由有资质的单位处置，危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。

6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                                2023年7月10日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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