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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市乌审旗风光融合绿氢化工

示范项目环境影响报告书的批复

中石化新星内蒙古绿氢新能源有限公司 ：

你公司报送的由北京飞燕石化环保科技发展有限公司编制的《鄂尔多斯市乌审旗风光融合绿氢化工示范项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市乌审旗，其中风电场、光伏场位于乌审旗乌审召镇乌审召嘎查境内，制氢站位于乌审旗苏里格经济开发区图克工业项目区。主要建设内容包括风电场、光伏场、制氢站及配套的公辅、环保工程等。项目建成后风电总容量49.5兆瓦，安装10台5兆瓦风力发电机组（其中1台限容4.5兆瓦）及其配套机组箱变，年发电量为14641万千瓦·时，年单机等效满负荷运行时数为2928小时；建设270兆瓦光伏发电站；建设1万吨/年制氢站，制氢站包括电解制氢、储氢及输氢，电解制氢设置28套1000立方/小时碱液电解槽，储氢设置4台2000立方米低压储罐，储氧设置2台2000立方米储罐。电解水制氢所产绿氢和绿氧均送往中天合创，绿氢作为化工生产原料，氧气用于锅炉装置。本项目总投资258800万元，其中环保投资590万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你单位按照《报告书》和《技术评估报告》所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

认真落实《报告书》和《技术评估报告》提出的生态保护和恢复措施。严格控制风电场、光伏场作业范围，尽量减少临时占地和永久占地；对各场地剥离表土和开挖基础临时堆土进行苫盖，施工结束后，对临时占地进行覆土、植被恢复；运营期严格落实对鸟类的保护措施，加强对鸟类的监测及救助；加强植被管护，保证成活率。
严格落实各项水污染防治措施，制氢站产生的含盐废水、地面冲洗废水及生活污水依托中天合创污水处理厂进行处理。

制氢站通过优化平面布置，选用低噪声设备，采取基础减振、隔音罩等措施，确保运营期厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。
严格落实《报告书》和《技术评估报告》提出的固废污染防治措施。按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，同时做好转运台账，不得乱弃。
切实落实土壤和地下水污染防治措施。严格按照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ 610-2016）、《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）及地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）等要求，对厂区采取分区防渗措施，并建立完善的土壤和地下水监测制度，确保及时发现并处理厂区渗漏情况。

强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年7月11日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局乌审旗分局，内蒙古鄂尔多斯苏里格经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，北京飞燕石化环保科技发展有限公司。
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