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关于内蒙古蒙能威煤炭运销有限责任公司

煤泥烘干项目环境影响报告表的批复

内蒙古蒙能威煤炭运销有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古新仕界项目管理有限公司编制的《内蒙古蒙能威煤炭运销有限责任公司煤泥烘干项目环境影响报告书表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、该项目位于鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇圣圆煤化工基地汇能工业项目区。拟建设一条20万吨/年的煤泥烘干生产线，煤泥来源于内蒙古蒙能威煤炭运销有限责任公司年产150万吨洗选煤厂及周边洗选煤厂。建设内容包括全封闭原料储棚、煤泥烘干车间、产品储棚等主体工程及其他公辅、环保工程等。本项目总投资18500万元，其中环保投资200万元。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。
二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。物料堆存于全封闭车间，原料装卸及转载过程均全封闭，确保厂界颗粒物无组织排放浓度满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）相关限值要求。沸腾炉采用SNCR脱销，烘干废气采取袋式除尘+石灰石-石膏脱硫工艺处理后排放，氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值；烟尘、二氧化硫排放满足《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2标准限值。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。脱硫废水用作锅炉拌灰处理；厂区内建设初期雨水，收集的初期雨水经沉淀后用于洒水降尘。

3.通过选用低噪声设备、厂房隔声、安装减震基础、引风机等高噪声设备安装消声设施等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

4.妥善处置各类固体废弃物。除尘灰、灰渣、脱硫石膏暂存于固废暂存库中，定期作为建筑材料外售至周边建材厂进行综合利用；初期雨水收集池底泥、与湿煤泥混合用于生产；废矿物油暂存于厂区内现有危废暂存库，定期委托有资质的单位处置；生活垃圾运送至当地环卫部门制定地点处置。
5.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局及内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局及内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。 

 鄂尔多斯市生态环境局

2023年7月12日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局，内蒙古鄂尔多斯蒙苏经济开发区管委会建设管理局（生态环境局），鄂尔多斯市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，内蒙古新仕界项目管理有限公司。
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