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鄂尔多斯市生态环境局关于

华能井煤矿露天矿坑生态修复项目

环境影响报告书的批复

伊金霍洛旗华能井煤矿有限公司：

你公司报送的由内蒙古金绿环保服务有限公司编制的《华能井煤矿露天矿坑生态修复项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇乌兰木伦村（92洪线以西、河道管理范围以外），复垦区面积为27公顷，平均深度为44米，复垦所需周边煤矿煤矸石量1058.50万立方米。本项目复垦期为1.5年，管护期为2年，建设内容包括截排水沟、场内作业道路及环保措施工程。项目总投资2500万元，其中环保投资430万元。

伊金霍洛旗人民政府出具了《关于同意实施伊金霍洛旗煤矸石综合利用试点及煤矿废旧釆坑试点工程实施方案的批复》（伊政发〔2022〕101号），将伊金霍洛旗华能井煤矿有限公司废旧采坑回填列入实施方案，同意本项目将符合要求的矸石用于采坑回填。《报告书》认为,在全面落实各项生态保护和污染防治措施的前提下,项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此,我局原则同意本项目按照《报告书》、《技术评估报告》和所列的建设项目性质、规模和拟采取的生态环境保护措施及下述要求进行建设。   
二、项目在设计、建设和运营过程中还应做好以下工作：

(一)加强施工期管理。避免大风天气施工，施工场地、挖方堆存采取洒水抑尘，在西侧村庄、小学方向施工时增加施工围挡，禁止在敏感区进行运输作业和任意扩大施工范围；施工道路硬化、洒水，运输车辆采取密闭运输；加强施工机械设备维护;施工期不设施工营地；车辆清洗依托华能井煤矿现有设施;限制施工范围，禁止在河道管理范围内设置施工设施；禁止夜间施工、加强设备维护保养、车辆减速慢行、减少鸣笛；施工生活垃圾依托华能井煤矿现有设施统一处置，限制施工范围，禁止在河道管理范围内设置施工设施，堆放施工垃圾；评价范围内有国家公益林分布，禁止施工破坏，复垦区采取工程措施、环保措施防止复垦区污染物泄漏对地下水及土壤造成污染进而对其造成次生影响，确保公益林的使用功能不改变。

(二)大气污染防治措施。运输道路硬化，定期洒水抑尘，运输车辆采用封闭方式运输；矸石倾倒、回填作业时设置雾炮车抑尘；坑底复垦回填时同时进行洒水抑尘;在接近地表回填作业时采用临时围挡，降低对厂界西侧乌兰木伦村和乌轮木伦小学影响；在矸石回填区及运矸道路可视范围内设置视频监控点位系统，保证监控区域无死角和监控画质高清晰，并与鄂尔多斯市环境网格化监管平台联网。通过采取以上措施，确保复垦区周边颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2 的标准限值要求。
(三)水环境保护措施。复垦期不设车辆冲洗设施，不设办公生活区，项目无洗车废水、生活污水；暴雨天气时复垦区会有短暂积水，设一个雨水收集罐，及时将复垦区内的积水抽至雨水收集罐内，经自然沉淀后用于复垦区及道路洒水抑尘。认真落实报告书提出的地下水、土壤各项保护措施。建设单位应按照内蒙古地方标准《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T2763-2022）的要求，在复垦期开展自行监测工作。
(四)噪声污染防治措施。夜间不作业；选用低噪声设备；限制车速；加强设备维护保养，使作业机械保持良好的工况；在临近乌兰木伦村和乌轮木伦小学回填时，增加围挡措施，不能在同一地点安排大量机械设备，同时在作业前予以通知；在回填区周边设置100米噪声防护距离，回填阶段防护距离内不应规划建设居民住宅等环境敏感建筑。
（五）管护期环保措施。本项目回填完成后，在回填区建设阻隔层对回填区域进行封闭、复垦，区域封闭采用0.5米压实黄土+0.5米植被层，渗透系数不大于1×10-5cm/s，同时结合周边地形，控制场地坡度，防止雨水侵蚀和过度冲刷。回填区域封闭后及时进行复垦，复垦率100%，植被覆盖度最终不低于周边环境。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。严格落实生态环保措施专项设计要求。按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、我局委托鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局对该项目建设和运营期间各项环境保护对策措施落实情况进行监督检查和管理。

  鄂尔多斯市生态环境局

2023年7月13日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局伊金霍洛旗分局、市生态环境综合行政执法支队、内蒙古金绿环保服务有限公司、鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心。
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