
鄂环审字〔2023〕156号
鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯盛昊

新科技有限公司7500吨/年医药中间体

项目环境影响报告书的批复
鄂尔多斯盛昊新科技有限公司:

你公司报送的由内蒙古纳恒环境科技有限公司编制的《鄂尔多斯盛昊新科技有限公司7500吨/年医药中间体项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和鄂尔多斯市生态环境局关于鄂尔多斯盛昊新科技有限公司7500吨/年医药中间体项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函（鄂环气字〔2023〕36号）收悉。市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目的环境影响评价文件未经我局审批即擅自开工建设，违反了《中华人民共和国环境影响评价法》的有关规定，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第三十一条之规定，达拉特经济开发区环境保护局对该公司实施了处罚，罚款已缴纳。你公司必须增强守法意识，杜绝违法行为再次发生。

二、本项目位于鄂尔多斯市达拉特旗达拉特经济开发区三垧梁片区。主要建设内容主要包括生产车间、仓库、液氯库房、动力车间、事故水池、临时危废暂存间、综合办公楼、循环水冷却系统、给排水系统和办公楼等其它公辅工程及环保工程。项目建设规模为年产7500t/a医药中间体项目，其中2,3-二氯吡啶1500t/a，吡唑酸1000t/a，3,5-二氯苯甲酸2500t/a及中间产品邻氨基苯甲酸2300t/a和邻氨基苯甲酸甲酯200t/a，副产品主要为氯化钠及硫酸氢铵。项目总占地面积120782.2平方米，总投资60000万元，其中环保投资1305万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、工艺、地点、环境保护措施进行建设。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。2，3-二氯吡啶生产车间产生的废气经袋式除尘器预处理后，再经一级水吸收+二级碱吸收+二级活性炭吸附处理后排放，外排废气中氯气、氨气、氯化氢、2,3-二氯吡啶（参照TVOC）、颗粒物、VOCs（参照TVOC）排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求、氮氧化物排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表5标准限值要求、甲醇排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准限值要求。吡唑酸生产车间产生的废气经袋式除尘器预处理后，再经一级水吸收+二级碱吸收+二级活性炭吸附装置处理后排放，外排废气中粉尘（颗粒物）、乙醇（参照TVOC）、氯化氢、溴化氢（参照氯化氢）、溴（参照氯气），DMF（参照TVOC）、VOCs（参照TVOC）排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求、水合肼、氯仿排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准限值要求。3,5-二氯苯甲酸及中间产品车间产生的废气经袋式除尘器预处理后，再经一级水吸收+二级碱吸收+二级活性炭吸附装置处理后排放，外排废气中氨气、氯气、氯化氢、粉尘（颗粒物）、异丙醇（参照TVOC）、甲苯、VOCs（参照TVOC）排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求、甲醇、丙酮排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准限值要求。污水处理站各装置和设施均为全封闭，产生的废气经微负压+一级碱吸收+一级活性炭吸吸附装置处理后排放。外排废气中氯化氢、溴、氨、硫化氢、VOCs（参照TVOC）排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求、甲醇、水合肼、氯仿排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准限值要求。有机物储罐产生的废气经一级冷凝器处理后，冷凝回收挥发的有机废气返回相应储罐，不凝气排放；无机物储罐产生的废气经一级水吸收+一级碱吸收装置处理后，乙醇（参照TVOC）、DMF（参照TVOC）、异丙醇（参照TVOC）、甲苯、VOCs（参照TVOC）排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求、氯仿、甲醇排放须满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准限值要求。临时危废暂存间产生的废气经一级活性炭吸附装置处理后排放，VOCs（参照TVOC）排放须满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。污水处理站废气处理装置废水、软水制备系统排水、循环水冷却排污水、车间地面及设备冲洗污水进入厂区污水处理站（污水处理站处理规模为300t/d，工艺为MVR蒸发预处理+铁床+芬顿氧化+超声脱氮+UASB+立式氧化+水解+接触氧化）进行处理，处理后排入园区污水污水处理厂。生活污水经厂区化粪池处理后排入厂区污水处理厂进行处理，处理后排入园区污水处理厂进行处理。以上各污（废）水均不得外排。
按照《报告书》、《技术评估报告》和《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设观测井，定期对地下水进行跟踪监测，以免造成地下水污染。

4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。临时危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求对危险废物和一般固废进行处置，不得乱弃。 

6.按照《报告书》、《技术评估报告》和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》提出的要求，厂址周边布设土壤跟踪监测点，定期进行监测。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

四、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。工程竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

五、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会建设管理局（生态环境管理办公室），我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会建设管理局（生态环境管理办公室）负责该项目的日常监管工作。

六、如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局 

                            2023年7月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会建设管理局（生态环境管理办公室），市生态环境综合执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古纳恒环境科技有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                       2023年7月14日印发
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