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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古亿恒嘉业环保科技有限公司改性

酚醛树脂、脲醛胶、真金板覆膜液项目

环境影响报告书的批复

内蒙古亿恒嘉业环保科技有限公司:

你公司报送的由内蒙古中昕生态环保技术有限公司编制的《内蒙古亿恒嘉业环保科技有限公司改性酚醛树脂、脲醛胶、真金板覆膜液项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及鄂尔多斯市生态环境局《关于内蒙古亿恒嘉业环保科技有限公司改性酚醛树脂、脲醛胶、真金板覆膜液项目大气主要污染物排放总量指标确认意见的函》（鄂环气字〔2023〕40号）收悉。市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区达拉特产业园内。主要建设内容包括酚醛树脂、脲醛胶、固化剂、真金板覆膜液甲类生产车间、真金板、石墨烯板丙类生产车间、仓储区、储罐区、一般固废暂存间、临时危废暂存库、机修车间、锅炉房、污水处理站、消防事故水池、给排水系统和办公楼等其它公辅工程及环保工程，项目建设酚醛树脂、脲醛胶生产共4条，规模为年产5万吨酚醛树脂、10万吨脲醛胶；真金板覆膜液生产线4条，规模为年产5万吨真金板覆膜液；固化剂生产线1条，规模为年产1万吨固化剂；真金板生产线2条，规模为年产10万立方真金板；石墨烯板生产线2条，规模为年产10万立方石墨烯板。项目占地面积40823.4m2，总投资23500万元，其中环保投资825万元。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、工艺、地点、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。酚醛树脂、脲醛胶、固化剂生产车间产生的废气经两级冷凝器+二级碱吸收塔+二级活性炭吸附处理后排放，外排废气中甲醛、酚类、挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值要求、硫酸雾排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准限值要求执行、甲醇排放参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准限值要求执行。真金板、石墨烯板生产车间发泡成型过程中产生的废气经集气罩+二级活性炭吸附净化处置处理后排放；真金板覆膜过程产生的粉尘和切割产生的粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后排放。石墨烯版板生产线发泡成型过程产生的废气经集气罩+二级活性炭吸附净化系统处理后排放；切割过程产生的废气经集气罩+布袋除尘器处理后排放，上述外排废气中颗粒物、甲醛、酚类、挥发性有机物（以非甲烷总烃表征）、非甲烷总烃排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放标准限值要求、甲醇、苯、甲苯、苯乙烯排放参照《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表6标准限值要求执行。有机物储罐产生的废气经一级冷凝器处理后，冷凝回收挥发的有机废气直接返回相应储罐，不凝气进入真金板、石墨烯板生产车间排气筒排放。锅炉使用天然气作为燃料，产生的废气经低氮燃烧器处理后排放，外排废气须满足《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）表3中燃气锅炉污染物特别排放限值要求。污水处理站产生的废气经“二级碱喷淋吸收+二级活性炭吸附”工艺处理后，氨气、硫化氢排放须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）限值要求、非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放标准限值要求。硫酸储罐产生的废气经“一级水吸收+一级碱吸收”装置处理后排放。厂界无组织非甲烷总烃排放须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准限值要求，无组织甲醛、酚类、硫酸雾、甲醇须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 限值要求，无组织苯、甲苯执行《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表7标准限值要求，无组织苯乙烯、氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）排放限值要求。加强运营期管理，确保废气中各污染物排放满足相关标准限值要求。

3.按照《报告书》和《技术评估报告》提出的要求，强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池收集后经管网排入园区污水处理厂。酚醛树脂生产脱水工序废水经“强化预处理处理”+“活性污泥曝气＋接触氧化池生物处理”装置后排入园区污水处理厂进行处理；生产车间清洗废水、软水制备产生的废水、锅炉排污和循环水排水经管网排入园区污水处理厂进行处理。上述污（废）水出水水质须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，其中氨氮、总氮、总磷指标须满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） 表 1 中B 等级标准限值要求，苯酚、甲醛须满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表 1间接排放标准限值要求，各污（废）水均不得外排。

按照《报告书》、《技术评估报告》、《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）的要求，对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施，同时按照要求布设观测井，定期对地下水进行跟踪监测，以免造成地下水污染。
4.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

5.严格落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的固废污染防治措施。临时危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和运行。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求对危险废物和一般固废进行处置，不得乱弃。 

6.按照《报告书》、《技术评估报告》和《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》提出的要求，厂址周边布设土壤跟踪监测点，定期进行监测。

7.强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会建设管理局（生态环境管理办公室），我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会建设管理局（生态环境管理办公室）负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局 

                            2023年7月14日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古鄂尔多斯达拉特经济开发区管理委员会建设管理局（生态环境管理办公室），市生态环境综合执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古中昕生态环保技术有限公司。
鄂尔多斯市生态环境局                       2023年7月14日印发
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