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鄂尔多斯市生态环境局关于杭锦旗聚睿隆

报废机动车拆解和废旧物资回收项目

环境影响报告表的批复
内蒙古聚睿隆商贸有限公司：

    你公司报送的由内蒙古凯越工程咨询有限公司编制的《杭锦旗聚睿隆报废机动车拆解和废旧物资回收项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市杭锦旗杭锦经济开发区新能源产业园C组团内。主要建设内容包括报废汽车贮存区、拆解车间、办公室等，并配套建设公用、辅助工程以及环保设施，项目建成后年可回收拆解报废汽车10000辆。项目总投资2000万元，其中环保投资220万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。
二、项目在建设与运行管理中应重点做好以下工作。
1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.项目建设须严格按照《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）要求进行设计、建设和管理。

3.严格按照《报告表》提出的各项污染防治措施。燃料油、废油液抽取、废制冷剂抽取工序均在全封闭车间的汽车拆解预处理平台上进行，在预处理平台上方设集气罩，上述工序产生的有机废气经集气罩负压收集后和危废暂存库贮存有机废气负压收集后一起汇入一套活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒排放，非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准限值要求；汽车拆解以及切割工程在全封闭车间进行，在封闭车间内配备移动式烟尘净化器。厂界无组织非甲烷总烃及颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求。地面冲洗废水、报废汽车贮存区初期雨水均汇入综合污水处理设施处理，处理后废水满足《污水综合排放标准》（GB8798-1996）表4中三级标准，排入园区污水输送管网，最终由锡尼镇污水处理厂处理；生活污水经化粪池预处理后，排入园区污水输送管网，最终由锡尼镇污水处理厂处理。按照要求对厂区内重点污染防治区、一般污染防治区等采取分区防渗措施。应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4.严格落实《报告表》中提出的固废污染防治措施。危废暂存库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，不得乱弃。

5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局和内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局和内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、规模、工艺、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                            鄂尔多斯市生态环境局

                         2023年7月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，内蒙古鄂尔多斯杭锦经济开发区建设管理局，市生态环境综合执法支队，内蒙古凯越工程咨询有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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