
鄂环审字〔2023〕159号

鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古量蕴牧业发展有限公司百万生猪全产业链项目-乌兰不浪第一养殖小区育肥场

环境影响报告书的批复

内蒙古量蕴牧业发展有限公司：

你单位报送的由内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司编制的《内蒙古量蕴牧业发展有限公司百万生猪全产业链项目-乌兰不浪第一养殖小区育肥场环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路镇乌兰不浪村大乌兰社，项目最大存栏量6万头生猪，年出栏12万头育肥猪。主要建设内容包括养殖区、中转区、洗消区、粪污处置设置及职工生活设施。项目投资9000万元，环保投资582万。
《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.加强施工期环境管理。施工场地四周设置围栏，定期洒水，作业场地保持一定湿度；加强回填土方堆放场的管理，土方表面压实、定期喷水、覆盖；限制车速，加强运输管理。加强施工机械设备的维修保养，避免在施工过程中燃料油的跑、冒、滴、漏；施工时产生的泥浆水未经处理不得随意排放，不得污染现场及周围环境；施工人员生活污水排入化粪池内，施工结束清掏至厌氧存储塘，妥善处理施工期产生的各类固废。
2.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。合理选用饲料，加强舍内通风，粪污日产日清；堆肥发酵罐密闭发酵；猪舍、厌氧储存塘定期喷洒除臭剂，加强周边绿化。生物质锅炉烟气经布袋除尘器处理后排放，颗粒物、SO2、NOX、烟气黑度、汞及其化合物浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB1321-2014）表2限值要求。沼气脱硫后燃烧，颗粒物、SO2、NOX浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2限值要求。

厂界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2二级排放限值要求。NH3、H2S厂界无组织浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中二级新建项目限值要求，厂界臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）限值要求。
3.认真落实《报告书》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。经固液分离后的粪水、经污水处理系统处理后的消洗中心废水、锅炉排污水、生活污水经固液分离后的污水、猪舍冲洗水及夏季降温用水均排入厌氧储存塘处理后还田。采取分区防渗，并落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。
4.选用低噪声设备，采取减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。
5.严格落实固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置，确保不造成二次污染。猪粪、炉渣及除尘灰进入堆肥车间堆肥后还田；病死畜经消毒处理在场区冷库暂存后委托其他单位进行无害化处置；诊疗废弃物委托有资质单位处理；生活垃圾定期由环卫部门清运处理。
严格执行危险废物转移管理办法，强化危险废物运输的环境保护措施，有效防范突发环境事件。按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18957-2023）建设和管理危险废物暂存库。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                          2023年7月18日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，内蒙古博鑫宇环保咨询有限公司。
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