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鄂尔多斯市生态环境局

关于内蒙古伊颢新能源有限责任公司制氢加氢项目环境影响报告书的批复
内蒙古伊颢新能源有限责任公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市环保投资有限公司编制的《内蒙古伊颢新能源有限责任公司制氢加氢项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告书》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

一、本项目位于鄂尔多斯市杭锦经济开发区独贵塔拉产业园南项目区，项目占地13340平方米，建设 1 条 500立方米/小时的水电解制氢生产线，1 座 500千克/天的三级加氢站，主要建设内容包括制氢及纯化厂房、氢气压缩区、加氢站以及配套的公用、辅助及环保工程。本项目总投资3006.67万元。其中环保投资100万元。

《报告书》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告书》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：
1.加强施工期环境管理。施工现场采取设置围挡、覆盖遮蔽建筑材料、硬化临时道路和施工场地、对施工场地定期洒水抑尘等措施，减少扬尘污染；施工场地内设置废水收集池，施工废水经过隔油池、沉淀池处理后尽可能回用于混凝土搅拌及场地洒水；合理安排施工作业时间，严格按操作规范使用各类机械，同时做好施工机械的维护和保养；妥善处理施工期产生的各类固废。
2.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的水污染防治措施。纯水制备产生的排水、氢（氧）排水器排水在厂区废水暂存池暂存，各污染物浓度达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中间接排放限值和伊泰120万吨精细化学品项目清净废水（含盐废水）处理单元进水水质要求后，拉运至伊泰120万吨精细化学品项目清净废水（含盐废水）处理单元处理；脱氧器凝结水排入水封罐回用于地面冲洗和绿化。生活污水经化粪池收集后污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及伊泰120万吨精细化学品项目污水生化处理单元进水水质要求后，拉运至伊泰120万吨精细化学品项目污水生化处理单元处理。
3.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的地下水及土壤污染防治措施。进采取分区防渗，制氢厂房的变压器油池设置为重点防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；制氢及纯化厂房、纯水站、循环水站、冷冻水站、消防水池、化粪池、废水暂存池设置为一般防渗区，防渗技术要求等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；氢气装车区、储氢瓶组/罐、氢气压缩区、加氢站、液氮储罐及水箱房、工具间、控制室、分析室房等为简单防渗区，对地面进行硬化。落实《报告书》和《技术评估报告》提出的地下水和土壤监测要求。

4.选用低噪声设备，采取减振和隔音等措施，确保厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。
5.妥善处置各类固体废弃物。废石英砂、废活性炭和废RO膜定期交由资源回收单位处理；废分子筛定期由厂家回收；脱氢（氧）工序产生的废催化剂、废变压器油及废油桶在危废暂存库暂存后定期委托有资质的单位处置；生活垃圾集中收集后交环卫部门清运处置。建设单位须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对危险废物进行处置，各类固废均不得乱弃。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告书》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年7月25日
抄送：鄂尔多斯市生态环境局杭锦旗分局，市生态环境局综合保障中心，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市环保投资有限公司。
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