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鄂尔多斯市生态环境局

关于鄂尔多斯市巨安环保科技有限公司 

80万吨煤矸石综合利用项目（一期）

技术改造工程环境影响报告表的批复
鄂尔多斯市巨安环保科技有限公司：

你公司报送的由鄂尔多斯市浩宇科技有限责任公司编制的《鄂尔多斯市巨安环保科技有限公司 80万吨煤矸石综合利用项目（一期）技术改造工程环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了该项目的技术评估报告。根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
一、本项目位于鄂尔多斯市准格尔旗魏家峁镇柏相公村郝家圪塄社北方魏家峁煤电公司工业用地内。2022年12月，鄂尔多斯市生态环境局以鄂环审字〔2022〕316号文对《鄂尔多斯市巨安环保科技有限公司80万吨煤矸石综合利用项目（一期）环境影响报告表》进行了批复，现有工程于2023年开工建设。本次技新建1条煤系高岭岩洗选生产线，年处理煤系高岭岩约12.12万吨，年产11.72万吨高岭岩，0.26万吨中煤，0.13万吨精煤，同时竖炉煅烧烟气处理措施技改为“SCR脱硝+旋风除尘器+双碱脱硫法+湿式静电除尘器”。本项目在现有工程烧成车间内建设，不新增占地。项目总投资为300万元，其中环保投资55万元。

《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1.认真落实《报告表》和《技术评估报告》中提出的大气污染防治措施。破碎筛分工序设置集气罩，收集的废气送至布袋除尘器处理，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放标准要求；煅烧窑煅烧烟气采用“SCR脱硝+旋风除尘器+双碱脱硫法+湿式静电除尘器”的工艺处理后，烟尘排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）排放要求；二氧化硫、氮氧化物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级排放标准要求；筛分破碎无组织粉尘和产品装卸堆存粉尘采取全封闭厂房、洒水抑尘等措施，确保厂界颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度限值要求。
2.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。技改新增的煤系高岭岩洗选煤泥水经煤泥水处理系统处理后回用。

3.应采取妥善控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4.妥善处置固体废弃物。筛分破碎除尘灰、压滤机滤饼、生产车间循环水池底泥综合利用，废机油及废油桶暂存于现有工程危废暂存间内，委托有资质的单位定期进行处置。
5.建设单位须强化环境风险防范，制定环境风险应急预案。落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。

四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件需重新审核。如果项目建设性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。
鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年7月25日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，市生态环境综合行政执法支队，鄂尔多斯市生态环境局综合保障中心，鄂尔多斯市浩宇科技有限责任公司。
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