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鄂尔多斯市生态环境局

关于准格尔旗元中立碳素制品有限责任公司煤矸石、高岭土仓储项目环境影响报告表的批复

准格尔旗元中立碳素制品有限责任公司：

你公司报送的由内蒙古启鸿环保工程有限公司编制的《准格尔旗元中立碳素制品有限责任公司煤矸石、高岭土仓储项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：
该项目位于鄂尔多斯市准格尔旗龙口镇油盆拐社。主要建设一条煤矸石分选高岭土生产线，占地总面积9683平方米，新建一座2000平方米的煤矸石废料库、一座15平方米的危废暂存间，高岭土生产车间、原料库、成品库、办公生活区等依托现有厂房。分选煤矸石20万吨/年，可分选出高岭土10万吨/年。项目总投资600万元，其中环保投资75万元。

《报告表》和《评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、生态环境保护措施及下述要求进行建设。

二、项目在建设与运行管理中应重点做好的工作。

1.加强施工期环境管理。施工单位在土石方开挖及设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，施工场地四周须建立围挡，定期进行洒水和清扫；禁止在敏感建筑物集中区域内进行打桩、搅拌混凝土、鸣笛等活动；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物要集中收集统一处置。

2.认真落实《报告表》中提出的大气污染防治措施。高岭土生产车间、原料库、成品库、煤矸石废料库全封闭，并配备雾炮机洒水抑尘。破碎机上方安装集气罩，收集后的粉尘经布袋除尘器处理后，由1根15米高的排气筒排放；矸石分选机上方安装集气罩，收集的废气经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，并入破碎工序排气筒排放，颗粒物有组织排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表4中规定的限值要求。通过全封闭、洒水抑尘等措施确保厂界颗粒物无组织排放满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5中无组织排放监控浓度限值要求。加强运营期管理，运输道路硬化，定时洒水抑尘，同时加强对运输车辆的管理，减少扬尘污染。

3.强化废水处理与回用，实行雨污分流、清污分流。厂区南侧新建一座25立方米雨水收集池，初期雨水收集后回用于洒水抑尘；生活污水排入环保厕所，定期委托环卫部门清运至龙口镇污水处理厂处置。

4.采取妥善控制措施。确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5.妥善处置各类固体废弃物。危废暂存间须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理，废机油、废机油桶暂存于危废暂存库内，定期交由有资质的单位进行处置。建设单位需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求进行处置，煤矸石废料暂存于煤矸石废料库，返回准格尔旗蒙祥煤炭有限责任公司回填采坑；除尘灰掺入产品煤中外售；生活垃圾集中、分类收集，委托环卫部门统一处置。
6.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。
三、本项目必须严格落实《报告表》中的运营要求，不得用于煤炭筛选，必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按照规定程序实施竣工环境保护验收，经验收合格后，方可正式投入运行。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果建设地点、规模、防治污染和防止生态破坏的措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

鄂尔多斯市生态环境局

                            2023年7月25日

抄送：鄂尔多斯市生态环境局准格尔旗分局、市生态环境综合行政执法支队，内蒙古启鸿环保工程有限公司，市生态环境局综合保障中心。
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