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鄂尔多斯市生态环境局

关于达拉特经济开发区增量配电网绿色

供电项目光伏电站及储能项目

环境影响报告表的批复

内蒙古华能北润新能源有限公司：

你公司报送的由内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司编制的《达拉特经济开发区增量配电网绿色供电项目光伏电站及储能项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。我局综合保障中心组织专家对该项目进行了技术评估，并形成了技术评估报告，根据《报告表》和《技术评估报告》，经研究，现批复如下：

该项目光伏场区位于鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇西南3公里处库布齐沙漠，储能工程位于鄂尔多斯市达拉特旗经济开发区。主要建设内容包括500MW光伏项目、1座220kV升压站、32MW/128MWh电化学储能工程、61MW/244MWh熔盐储能工程、一般固体废物暂存和库危废库等其他公辅工程及环保工程。项目总投资272000万元，其中环保投资为207.5万元。本次评价不包括升压站电磁辐射影响分析和输变电线工程，升压站电磁辐射部分和输变线路工程须单独进行环境影响评价。
《报告表》和《技术评估报告》认为，在全面落实各项生态环境保护和环境污染防治措施的前提下，项目建设对环境的不利影响能够得到一定的缓解和控制。因此，我局原则同意你公司按照《报告表》和《技术评估报告》中所列的建设项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施进行建设。

二、项目建设与运行应注意做好以下工作：

1.应加强施工期环境管理，土石方开挖及其它设备安装过程中应严格按照设计要求施工，尽可能缩小施工活动范围，并及时采取场地洒水等措施，减少裸露土地面积和扬尘；运输车辆应加盖苫布；施工结束后须尽快对临时占地和周边进行生态植被恢复，防止水土流失；施工期产生的废水和固体废弃物须集中收集统一处理。

2.认真落实《报告表》中提出的废水污染防治措施。太阳能板冲洗废水在清洗过程中洒落地面，部分蒸发，其余用于场地绿化；生活污水通过化粪池收集，经污水一体化处理设施处理后用于绿化抑尘用水，不外排。

3.强化项目运行管理，优先选用低噪音设备，采取妥善控制措施，确保光伏场区及升压站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值要求，储能工程厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值要求。

4.严格落实《报告表》中提出的固废污染防治措施。危废库须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计、建设和管理。建设单位须严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求对一般固废和危险废物进行处置，生活垃圾收集后定期清运至当地环卫部门指定地点集中处置，废太阳能板暂存于一般固体废物暂存库，最终由厂家回收。废润滑油、废铅蓄电池等危险废物暂存于危废库，最终委托有资质单位进行处理。
5.建设单位须强化环境风险防范，落实环保设施安全生产要求，项目污染防治设施须与主体工程一起按照安全生产要求设计，有效防范因污染物事故排放或安全生产事故可能引发的环境风险。

6.按照《报告表》提出的要求，做好临时占地和永久占地的植被恢复工作。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按照规定程序实施竣工环境保护验收。
四、你公司应在收到本批复20日内，将《报告表》（报批版）及批复文件送至鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古达拉特经济开发区建设管理局，我局委托鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局和内蒙古达拉特经济开发区建设管理局负责该项目的日常监管工作。

五、该项目从批准之日起超过5年方决定开工建设，其环评文件应重新审核。如果项目建设地点、工艺、内容、污染防治措施等发生重大变化时，需重新报批环评文件。

                         鄂尔多斯市生态环境局

                        2023年7月31日

 抄送：鄂尔多斯市生态环境局达拉特旗分局，内蒙古达拉特经济开发区建设管理局，市生态环境综合行政执法支队，市生态环境局综合保障中心，内蒙古信德工程技术咨询服务有限公司。
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